
                                ПРОГРАММНЫЙ ЭМУЛЯТОР
                        ФУНКЦИЙ УСТРОЙСТВА ПЕЧАТИ ТИПА EPSON
                                  НА ПЭВМ "НЕЙРОН"

                                                                               
                                    В. М. Василец
                                     В. В. Гусев
                                  И. Л. Даен (Киев)


                                                                               
                                    1. Назначение

              Значительное число графических пакетов, обеспечивающих  вывод
         рисунков на печать, ориентированы на устройство EPSON, а также од-
         нотипные с ним (ROBOTRON, RAVI, и т. п.). В то же время ПЭВМ "Ней-
         рон" комплектуется печатающим устройством D-100, которое отличает-
         ся  по  принципам  управления от устройства EPSON. В связи с этим,
         для постановки графических пакетов  на  указанную  ПЭВМ  требуется
         программная реализация интерфейса с устройством печати EPSON.
              Программа-драйвер, моделирующая графические режимы устройства
         EPSON, реализована как  программа  прерывания  базовой  подсистемы
         ввода-вывода,  ответственная за управление печатью (с шестнадцате-
         ричным номером 17).
              Апробация выполнена  при  использовании  программы  получения
         графической копии экрана GRAPHICS.COM, пакета проектирования и вы-
         черчивания принципиальных схем ORCAD, программы PRINTMASTER, прог-
         раммы  набора  и верстки книжных изданий "Наборщик" и других сред-
         ств.

                                                                               
              2. Характеристики программы

              2.1  Моделируемые  разрешающие  способности устройства печати
         EPSON:
                                                                               
              по горизонтали                 - 240 точек/дюйм
              по вертикали                   - 216 точек/дюйм


              2.2 Устанавливаемые плотности печати устройства D-100:
                                                                               
              по горизонтали                 - 148,5 точек/дюйм
              по вертикали                   - 70 точек/дюйм


              2.3 Моделируемые команды устройства EPSON: 

                                          2
           --------------------------------------------------------------

              - инициирование печатающего устройства (ESC @);
              - переход в графический режим (ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z);
              - немедленный спуск на n/216 дюйма (ESC J);
              - выбор 1/8 -дюймового интервала между строками (ESC 0);
              - выбор 7/72 -дюймового интервала между строками (ESC 1);
              - выбор 1/6 -дюймового интервала между строками (ESC 2);
              - выбор 1/216-дюймового интервала между строками (ESC 3);
              - перевод строки (LF);
              - возврат каретки (CR);
              - перевод формата (FF).


              3. Использование

              Программа-драйвер  вызывается  по  имени DR17.EXE . Программа
         является резидентной; имеется защита от повторного запуска.

                                                                               
              4. Дальнейшее развитие

              Расширение перечня моделируемых команд.
                                                                               
              Справки:
              г.Киев, Институт кибернетики имени В. М. Глушкова АН УССР
              Тел. 265-78-49, 265-63-61
