                          А.Г.Ассонов 
                          Киевский институт народного хозяйства
          
         ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ НАСТРОЙКА  ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
    ЭВМ D-LINK.
         
         Быстрое нарастание количества персональных ЭВМ (ПЭВМ)  у нас
    в стране и за рубежом требует разработки вопросов  интеграции  их
    информационных ресурсов.
         Локальные сети ПЭВМ доказали свою необходимость и  жизнеспо-
    собность.У нас  они  пока  еще распостранены не столь широко,  но
    потребность в совместном использовании  системы  ПЭВМ  существуют
    уже сегодня.
         Одной из наиболее удачных разработок по  программно-аппарат-
    ному обеспечению сетевого режима работы ПЭВМ является D-LINK.
         D-LINK - локальная сеть  типа  "общая  шина",   использующая
    распределительный кабель  (РК),  связывающий вместе до 255 персо-
    нальных ЭВМ.Кабель состоит из витой пары 20-сортоментного провода
    внутри общей изоляционной обмотки.
         D-LINK составляется из отрезков РК,  каждый из которых может
    достигать 304 метров.При использовании более одного отрезка связь
    между ними происходит через ретрансляторы сети.
         Предельная дальность  связи  между  двумя ПЭВМ составляет не
    более 1220 метров.
         Обязательным условием  подключения  в  сеть является наличие
    адаптера сети, который может быть вставлен в любое гнездо рашири-
    тельных блоков ввода-вывода.
         На рис.1 приведена типичная схема сети D-LINK.
        
        ┌───────────┐      ┌───────────┐
        │           │      │           │
        │   ПЭВМ    │      │   ПЭВМ    │
        │           │      │           │
        │           │      │           │
        ├───────────┘      ├───────────┘
        │                  │
        │                  │
    █═══╩═══════════╦══════╩═══════════╦══════════════════════════█
                    │                  │
                    │                  │
                    ├───────────┐      ├───────────┐
                    │           │      │           │
                    │   ПЭВМ    │      │   ПЭВМ    │
                    │           │      │           │
                    │           │      │           │
                    └───────────┘      └───────────┘
         
        Рис.1.Схема сети типа "общая шина"
                                
         На адаптере есть 2 DIP-переключателя и 3 перемычки.
         Они используются для:
         - установки индивидуального сетевого номера ПЭВМ;
         - установки аппаратной поддержки сети.
         Индивидуальный сетевой номер ПЭВМ выставляется  DIP-переклю-
    чателями SW1, помеченными надписью NODE NUMBER.
         DIP-переключатели имеют 2 положения - ON и OFF.8  переключа-
    телей дают  возможность задавать номер ПЭВМ от 0 до 255 (в двоич-
    ной форме).Положение ON соответствует логической 1, OFF - 0.
         Адрес 255  зарезервирован  для  внутреннего  использования в
    сети и не может быть выбран абонентами сети.
         Установка апппаратной  части включает в себя настройку линии
    IRQ, канала DMA, адресного диапазона ввода-вывода, признака неуп-
    равляемой дистанционной загрузки, параметра терминатора плат, ад-
    ресного диапазона ПЗУ.
         Установка аппаратной части также осуществляется DIP-переклю-
    чателями.
         IRQ -   линия   прерывания   -   представлена   в  D-LINK  4
    направлениями и выставляется микровыключателем SW2-1 и  ползунком
    перемычки J2.Установка   линий   прерываний  IRQ  представлена  в

                                 - 2 -
    табл.1.1.
    ╔═══════════╤═══════════════════════════════╤═══════════════════╗
    ║   SW2-1   │                 J1            │ Номер IRQ         ║
    ╟───────────┼───────────────────────────────┼───────────────────╢
    ║   OFF     │   любое положение             │      2            ║
    ║   ON      │   левое(3)                    │      3            ║
    ║   ON      │   среднее(4)                  │      4            ║
    ║   ON      │   правое(5)                   │      5            ║
    ╚═══════════╧═══════════════════════════════╧═══════════════════╝
         
         Табл.1.1.Выбор линий IRQ.
         
         IRQ=2 - заводская упаковка для IBM PC XT, IBM PC.
         IRQ=3 предполагает вторичную асинхронную связь, коммуникации
    SDLC, вторичную BSC, и используется для IBM PC AT.
         IRQ=4 определяет  первичную асинхронную связь,  коммуникации
    SDLC, первичную BSC, используется IBM PC AT.
         IRQ=5 определяет жесткий диск.
         Bыбор линии IRQ определяется  необходимостью  прерывания  по
    запросу IRQ для использования другими компонентами ПЭВМ.
         Для выбора канала DMA (прямого доступа к памяти)  необходимо
    использовать микровыключатель SW2-2 так, как указано в табл.1.2.
    ╔═══════════╤════════════════════╗
    ║   SW2-2   │   Канал DMA        ║
    ╟───────────┼────────────────────╢
    ║   OFF     │       1            ║
    ║   ON      │       3            ║
    ╚═══════════╧════════════════════╝
         
         Табл.1.2.Установка прямого доступа к памяти.
         
         Прямой доступ  к  памяти  осуществляется  без посредничества
    микропроцессора ПЭВМ.
         Канал DMA  3  настраивается  на  постоянный диск,  канал 1 -
    стандартное положение.
         установкой микровыключателей  SW2-3  и SW2-4 выбирается один
    из 4-х  адресных  диапазонов   ввода-вывода,   представленных   в
    табл.1.3.
         
    ╔═══════════╤═══════════════════════════════╤═══════════════════╗
    ║   SW2-3   │            SW2-4              │ Адреса вв.-выв./16║
    ╟───────────┼───────────────────────────────┼───────────────────╢
    ║   OFF     │            ON                 │      24x          ║
    ║   OFF     │            OFF                │      26x          ║
    ║   ON      │            ON                 │      34x          ║
    ║   ON      │            OFF                │      36x          ║
    ╚═══════════╧═══════════════════════════════╧═══════════════════╝
         
         Табл.1.3.Выбор адресного диапазона ввода-вывода.
         
         SW2-3 и SW2-4 используются для коммуникаций между  микропро-
    цессором ПЭВМ и D-LINK.
         Сеть D-LINK предоставляет возможность дистанционной загрузки
    ДОС  на бездисковую ПЭВМ.
         Это обеспечивается соответствующим положением микро-выключа-
    теля SW2-6 - если положение ON - загрузка разрешена.
         Концы распределительного кабеля должны ограничиваться с обо-
    их концов терминаторами с сопротивлением 100 Ом.
         В качестве концевого терминатора можно использовать  ПЭВМ  с
    значением J2=ON на панельном терминаторе.
         Опыт использования сети D-LINK показал следующие особенности:
         - при  неустановленной перемычке концевого терминатора адап-
    тер быстро выходит из строя;
         - к одному отрезку распределительного кабеля (не более 304 м)
    подключается не более 32 ПЭВМ;
         - сетевые номеpа различных ПЭВМ могут быть одинаковы,  но тогда для
    установления связи с удаленной ПЭВМ в режиме  меню  (модуль  NET)

                                 - 3 -
    требуется задание оригинального логического имени респондента;
         - помимо аппаратной установки адаптера требуется программная
    поддержка сети D-LINK.
         Для подключения  драйвера  сети  D-LINK  требуется  в  файле
    CONFIG.SYS, помещенном  в  корневом  каталоге,   указать параметр
    DEVICE.
         Синтаксис параметра:
         DEVICE = <путь к каталогу программ D-LINK> D-LINK.DRV  [/DM]
    [/PM] [/MK] [/HV], где
         /DM - количество устройств внешней памяти на дисках М=1 - 24
    (по умолчанию М=4);
         /PN - количество принтеров сети, N=1 - 3 (по умолчанию N=1);
         /MK - количество коммуникативных выходов, К= 1 - 2 (по умол-
    чанию K=1);
         /HV - адресный диапазон сети (по умолчанию V=C).
         Задание параметров в DEVICE дает возможность расширить  кон-
    фигурацию сети по сравнению со стандартной (4 НМД,  1 принтер,  1
    модем).
         В заключение  отметим  что адаптеры сети D-LINK поддерживают
    программное обеспечение сетей IBM NETWORK и NETWARE NOVELL.
         Сеть относительно простая в эксплуатации, надежная, позволя-
    ет работать с удаленными устройствами,  блокировать и разблокиро-
    вать файлы.
         Программное обеспечение сети D-LINK вполне отвечает требова-
    ниям начального этапа об'единения ПЭВМ в локальные сети и,  из-за
    своей простоты, может значительно ускорить этот процесс.
         
         
         
         
         
      
