
                           А.Г.Ассонов
                           Киевский институт народного хозяйства
         
         ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
    ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.
         
         Резкий рост  числа  эксплуатируемых  персональных ЭВМ (ПЭВМ)
    остро поставил вопросы оптимизации их загрузки и использования.
         Возможности ПЭВМ  позволяют  перенести  значительную часть
    задач, решаемых АСУ на базе больших и мини-ЭВМ,  на более дешевые
    персональные компьютеры.
         Проблема состоит в недостаточной информационной емкости наи-
    более распостраненных ПЭВМ (от 5 до 40 Мбт)  и относительно невы-
    соком быстродействии.
         Поэтому конкуренцию функциональным возможностям АСУ, исполь-
    зующих ВЦ с парком мощных ЕС или СМ ЭВМ,   могут  составить  лишь
    локальные сети ПЭВМ.
         Основными характеристиками локальных сетей являются:
         - топология сети;
         - максимальное расстояние между узлами;
         - максимальное количество узлов;
         - скорость передачи данных;
         - физический носитель среды передачи данных;
         - метод доступа в сеть;
         - наличие межсетевых шлюзов;
         - возможности математического обеспечения.
         Географическая протяженность локальной сети сейчас ограничи-
    вается несколькими километрами,  скорость передачи  данных  -  от
    нескольких десятков  Кбит/сек до нескольких Мбит/сек,  количество
    узлов - от десятка до нескольких сотен.
         Основным же  группировочным признаком сегодня является топо-
    логия сети.
         Достоинства и недостатки каждого класса представлены в табл.
    1  [1].
    
    
    
    
    

                                 - 2 -
    ╔════════════╤═══════════════════════════════════════════════════╗
    ║            │                    КЛАСС                          ║
    ║            ├─────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────────╢
    ║            │   Шина  │  Кольцо │  Звезда │ Дерево│ Точка-точка ║
    ╟────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────╢
    ║ Стоимость  │    1    │    1    │    4    │   1   │      5      ║
    ║ Сложность  │    1    │    4    │    2    │   1   │      5      ║
    ║ Наращи-    │         │         │         │       │             ║
    ║ ваемость   │    5    │    4    │    2    │   5   │      1      ║
    ║ Гибкость   │    5    │    4    │    2    │   6   │      1      ║
    ║════════════│         │         │         │       │             ║
    ║Преимущества│Скорость │Гарантия │         │       │             ║
    ║            │передачи,│доступа в│         │       │             ║
    ║            │высокая  │сеть в   │         │       │             ║
    ║            │ надеж-  │каждом   │         │       │             ║
    ║            │ ность   │узле     │         │       │             ║
    ║════════════│         │         │         │       │             ║
    ║Недостатки  │Сложное  │Остановка│Большая  │Сложное│Низкая надеж-║
    ║            │мат. обес│сети при │длина ка-│и ориг.│ность системы║
    ║            │печение  │изменении│белей,   │програм│             ║
    ║            │         │конфигура│необходи-│мное   │             ║
    ║            │         │ции      │мость    │обеспе-│             ║
    ║            │         │         │централь-│чение  │             ║
    ║            │         │         │ного уп- │       │             ║
    ║            │         │         │равляюще-│       │             ║
    ║            │         │         │го устр. │       │             ║
    ╚════════════╧═════════╧═════════╧═════════╧═══════╧═════════════╝
     * цифровые показатели даны в относительной форме:
         - 3 - среднее значение;
         - 1 - низкое;
         - 5 - высокое.
                       
         Таблица 1.Сравнительные характеристики классов локальных се-
    тей.
         
         Из таблицы 1 видно что по приведенным  критериям  наибольшую
    эффективность имеют  ЛС типа "дерево" и "общая шина".Но необходи-
    мость разработки оригинального математического обеспечения, обес-

                                 - 3 -
    печивающего протоколы  передачи  данных нивелируют достоинства ЛС
    "дерево".
         С другой стороны,  простота,  сравнительная дешевизна и дос-
    тупность стали предпосылками широкого распостранения в  СССР  ло-
    кальных сетей ПЭВМ типа "общая шина".
         Одной из таких сетей является ЛС D-LINK.
         Скорость передачи  информации ЛС D-LINK - 1 Мбит/сек (кабель
    - "витая пара" - TRUNK CABLE).
         Максимальная протяженность сети - 1200 метров.
         Максимальное количество компьютеров - 255 штук.
         Максимальное расстияние  между  парой  компьютеров (без рет-
    ранслятора по одному отрезку кабеля) - 304 метра.
         Отрезки могут соединяться между собой (при общей длине более
    304 метров) с помощью сетевых шинных ретрансляторов.
         ПЭВМ подключаются к общей шине с помощью соединительного ка-
    беля (не более 3-х метров).
         К одному  отрезку распределительного кабеля можно подключать
    не более 32 ПЭВМ.
         Распределительный кабель должен ограничиваться терминаторами
    на каждом конце (в качестве терминатора  может  быть  установлена
    ПЭВМ с перемычкой на плате адаптера сети D-LINK).
         Требования к программному обеспечению  ограничиваются  стан-
    дартным пакетом  управления сетью D-LINK и MS или PC - DOS версии
    не ниже 2.0.
         В состав стандартного программного обеспечения входят:
         - утилитные программы администpатоpа;
         - пpогpаммы конфигуpиpования сети;
         - пpогpаммы аппаpатной поддеpжки сети.
         Утилиты  D-LINK позволяют использовать:
         - регистрацию и выход из сети;
         - назначение прав доступа к локальным ресурсам;
         - подключение  к  удаленным  ресурсам  (гибкий  диск,жесткий
    диск,порты выхода,модем);
         - электронную почту;
         - администрирование  сети  (идентификация  и  паролирование,
    синхронизатор даты-времени сети).
         Работать с  утилитами (кроме административных) можно из диа-
    логовой программы NET,  либо жестко задавать параметры  настройки

                                 - 4 -
    сети из пакетного файла (создаваемого вручную, либо с помощью ди-
    алога NET).
         Важной особенностью сети D-LINK является предоставление воз-
    можности дистанционной загрузки бездисковой  персональной  ЭВМ  с
    постоянного диска (причем при соответствующей аппаратной настрой-
    ке адаптера D-LINK предоставляются альтернативные  варианты  заг-
    рузки - с удаленного диска, либо локального).
         Идентификация станции в сети может производиться  с  помощью
    логического имени (например фамилии пользователя),  либо физичес-
    кого номера адаптера сети.В том  и  другом  случае  идентификатор
    должен быть уникальным.
         При определении прав доступа к ресурсам локальной ПЭВМ  име-
    ется возможность дифференцировать их по группам и идентификаторам
    пользователей.При этом можно:
         - блокировать ресурс для записи и чтения;
         - разрешить только запись;
         - разрешить только чтение;
         _ разрешить запись и чтение.
         При подключении  к  удаленным устройствам также можно указы-
    вать атрибуты доступа - "только для чтения" или "чтение-запись".
         Существует возможность электронной почты между пользователя-
    ми D-LINK.Сообщения ограничиваются одной строкой  и  остаются  на
    экране до нажатия клавиши "пробел".
         Каждый пользователь  локальной  станции  имеет  приоритетные
    права на пользованием любым устройством своей станции.
         Права доступа к удаленным ресурсам делятся  на  групповые  и
    негрупповые.Права доступа  групповых  абонентов  обеспечиваются в
    соответствии с их идентификацией внутри группы.
         Условия доступа к устройствам могут паролироваться.
         Для одной станции могут использоваться до 26 дисковых, 3 пе-
    чатных устройств и 2 модемов, причем соединение может происходить
    с гибкими и винчестерскими дисками.
         Функции электронной  почты выполняет утилита ATTN - диалого-
    вый ввод сообщения и указания,  всем  пользователям  или  кому-то
    конкретному будет передаваться информация.
         Из ДОС   можно   вызвать   повтор    последнего    сообщения
    (ATTN/D).Можно отключить вывод сообщений ATTN OFF.
         Сохранение файла настройки  производит  утилита  NETSAVE  (в

                                 - 5 -
    файле с  именем AUTOEXEC.BAT в текущем каталоге).Если работы про-
    изводились в корневом каталоге,  то параметры настройки сети  до-
    бавляются в уже существующий файл автозагрузки.
         При работе с удаленным устройством недоступны следующие  ко-
    манды:
           DISKCOMP
           DISKCOPY
           FORMAT
           MODE (для принтера)
         D-LINK - сеть с распределенным управлением.  Это дает  возм-
    жность работать  с командами блокировки ресурсов до его последую-
    щего освобождения блокирующим.
         Блокировать одновременно  можно  только  50 имен максимально.
         Для предотвращения хаотичной  печати  разделенного  принтера
    используется устройство подкачки при печати.
         При установке устройства  подкачки  можно  задавать  признак
    страничного разделения.
         Т.о. определяется строка знаков, которая печатается на стра-
    ничном разделениии, текущая дата, текущее время, имя абонента се-
    ти, признак печати,  формат страницы. Устройство подкачки при пе-
    чати отменяет блокировку принтера.
         Кроме того можо задавать об`ем буфера печати от 50  К  до  1
    Мбт, количество одновременно стоящих в очереди абонентов, вмести-
    мость очереди.
         Для буфера печати можно использовать только диск С.
         SPL имеет следующие особенности:
         - поддерживает только параллельные порты;
         - разделенными являются все принтеры, подключенные к машине;
         - нельзя отключать принтер;
         - буфер исчезает при перезагрузке.
         Команда SPLSTAT позволяет изменить очередность  вывода  фай-
    лов, снять файл очереди, просмотреть состояние очереди.
         С разделенным принтером можно выполнять следующие команды:
           COPY,
           TYPE,
           CTRL+P,
             Pr*
         Команда SPLER /м позволяет задавать режим временного контро-

                                 - 6 -
    ля конца файла.
         Команда INSTIMER синхронизирует дату - время для сети.
         Для того,  чтобы использовать не только диск С,  а и  другие
    тома вашего винчестера нужно перераспределить винчестер на:
         - раздел DOC,
         - раздел не DОC,
         - резерв для томов обслуживающей станции дисков.
         Классификация томов.
         1) личный
         2) разделенный
         Внутри них     1) с системой DOC
                        2) без системы DOC
         Внутри них     1) только для чтения
                        2) чтение-запись
         Программа управления томами VMGR.EXF.
         Для дистанционной загрузки требуется, чтобы том:
           1) содержал D-LINK.DRV
           2) и ссылку на него в CONFIG.SYS
         Для того,  чтобы станция обслуживания дисков стала  загрузо-
    чной станцией, на ней должна быть загрузочная программа  BOOTSVR.
    EXE, которая должна быть запущена до дистанционной загрузки  уда-
    ленной станции.
                        Список команд сети D-LINK.
         ATTN      - передача сообщений по сети.
         CONNECT   - подключение станции к устройству.
         INSTIMER  - установка даты-время.
         LOCK      - блокировка ресурса.
         LPLOCK    - ожидание  разблокировки  ресурса с последующим
                     его захватом.
         SPL       - устройство подкачки.
         SPLER     - опция конца файла.
         SPLSTAT   - изменения очереди.
         UNLOCK    - разблокировка ресурса.
         USER      - таблица статусов абонентов сети.
         
         
         
    

                                 - 7 -
         Литеpатуpа:
     1.Локальные сети микpо-ЭВМ.Е.Е.Дудников и дp.М.:МЦ МТИ 1986.

     2."D-LINK. User's Guide" 1988

     3.Бpеннеp А."Локальные сети от А до Я: куpс обучения" Компьютеp Пpесс
      N 1.