Cофтпанорама 1991, No. 1 (15) *** REPRINTS ***  Составитель: Н.Н. БЕЗРУКОВ
**************************************************************************
                                   Данный материал опубликован в журнале
                                   КомпьютерПресс 1990 No.10.
                                   Перепечатывается с разрешения редакции


┌───────────────────────────────────────────┐
│ ВИНЧЕСТЕРЫ... ВИНЧЕСТЕРЫ... ВИНЧЕСТЕРЫ... │
└───────────────────────────────────────────┘

               КАК РАБОТАЕТ НАКОПИТЕЛЬ НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ

Накопитель на жестком диске  относится к наиболее совершенным  и сложным
устройствам современного  персонального компьютера.  Его диски  способны
вместить многие мегабайты информации, передаваемой с огромной скоростью.
В то время, как почти все элементы компьютера работают бесшумно, жесткий
диск ворчит и поскрипывает, что позволяет отнести его к тем немногим ко-
мпьютерным устройствам, которые содержат как механические, так и  элект-
ронные компоненты.

Взглянув на накопитель на жестком  диске, вы увидите только прочный  ме-
таллический корпус. Он полностью герметичен и защищает дисковод от  час-
тичек пыли, которые при попадании в узкий зазор между головкой и поверх-
ностью диска  могут повредить  чувствительный магнитный  слой и  вывести
диск из строя. Кроме того, корпус экранирует накопитель от электромагни-
тных помех.

Внутри корпуса находятся все механизмы и некоторые электронные узлы.

Механизмы - это сами диски, на которых хранится информация, головки, ко-
торые записывают  и считывают  информацию с  дисков, а  также двигатели,
приводящие все это в движение.

Диск представляет  собой круглую  металлическую пластину  с очень ровной
поверхностью, покрытую тонким ферромагнитным слоем. Во многих  накопите-
лях используется слой оксида железа (которым покрывается обычная магнит-
ная лента), но новейшие модели жестких дисков работают со слоем кобальта
толщиной порядка десяти микрон. Такое покрытие более прочно и, кроме то-
го, позволяет значительно увеличить плотность записи. Технология его на-
несения близка к той, которая используется при производстве интегральных
микросхем.

Количество дисков может быть различным  - от одного до пяти,  количество
рабочих поверхностей, соответственно, вдвое больше (по две на каждом ди-
ске). Последнее (как и материал, использованный для магнитного покрытия)
определяет емкость жесткого  диска. Иногда наружные  поверхности крайних
дисков (или одного из них) не используются, что позволяет уменьшить  вы-
соту накопителя, но при этом количество рабочих поверхностей уменьшается
и может оказаться нечетным.

Магнитные головки  считывают и  записывают информацию  на диски. Принцип
записи в общем схож с  тем, который используется в обычном  магнитофоне.
Цифровая информация преобразуется в переменный электрический ток, посту-
пающий на магнитную  головку, а затем  передается на магнитный  диск, но
уже в виде магнитного поля, которое диск может воспринять и "запомнить".

Магнитное покрытие диска представляет собой множество мельчайших  облас-
тей самопроизвольной (спонтанной) намагниченности. Для наглядности пред-
ставьте себе, что диск покрыт слоем очень маленьких стрелок от  компаса,
направленных в разные стороны. Такие частицы-стрелки называются  домена-
ми. Под воздействием внешнего магнитного поля собственные магнитные поля
доменов ориентируются в соответствии с его направлением. После прекраще-
ния действия внешнего поля на поверхности диска образуются зоны остаточ-
ной намагниченности. Таким образом сохраняется записанная на диск инфор-
мация. Участки остаточной намагниченности, оказавшись при вращении диска
напротив зазора магнитной головки,  наводят в ней электродвижущую  силу,
изменяющуюся в  зависимости от  величины намагниченности.  Пакет дисков,
смонтированный на оси-шпинделе, приводится в движение специальным двига-
телем, компактно  расположенным под  ним. Скорость  вращения дисков, как
правило, составляет 3600 oб/мин. Для того, чтобы сократить время  выхода
накопителя в рабочее состояние, двигатель при включении некоторое  время
работает в форсированном режиме. Поэтому источник питания компьютера до-
лжен иметь запас по пиковой мощности. Теперь о работе головок. Они пере-
мещаются с помощью прецизионного шагового двигателя и как бы "плывут" на
расстоянии в доли микрона от поверхности диска, не касаясь его. На пове-
рхности дисков в  результате записи информации  образуются намагниченные
участки, в форме концентрических окружностей. Они называются  магнитными
дорожками. Перемещаясь, головки останавливаются над каждой следующей до-
рожкой. Совокупность дорожек, расположенных друг под другом на всех  по-
верхностях, называют цилиндром. Все головки накопителя перемещаются  од-
новременно, осуществляя доступ к одноименным цилиндрам с одинаковыми но-
мерами.

Хранение и извлечение данных с диска требует взаимодействия между опера-
ционной системой, контроллером жесткого диска и электронными и механиче-
скими компонентами самого накопителя. DOS помещает данные на хранение  и
обслуживает каталог секторов диска, закрепленных за файлами (FAT -  File
Allocation Table).  Когда вы  даете системе  команду сохранить  файл или
считать его с диска, она передает ее в контроллер жесткого диска,  кото-
рый перемещает магнитные головки к таблице расположения файлов соответс-
твующего логического диска. Затем DOS считывает эту таблицу, осуществляя
в зависимости от команды поиск свободного сектора диска, в котором можно
сохранить вновь созданный файл, или начало запрашиваемого для сохранения
файла.

Нужно отметить, что файл может быть разбросан по сотням различных секто-
ров жесткого диска. Это связано с  тем, что DOS сохраняет файл в  первом
встреченном ею секторе,  помеченном как свободный.  При этом файл  может
разбиваться на множество частей и размещаться в секторах, которые не ра-
сположены непосредственно друг за другом (что, впрочем, почти  незаметно
для пользователя, хотя несколько снижает быстродействие компьютера). FAT
хранит последовательность номеров секторов, в которые был записан  файл.
Таким образом они собираются в цепочку, каждое звено которой хранит сле-
дующую часть файла.

Информация FAT  поступает из  электронной схемы  накопителя в контроллер
жесткого диска и возвращается операционной системе, после чего DOS гене-
рирует команду установки магнитных головок над соответствующей  дорожкой
диска для записи или считывания нужного сектора, при этом диск вращается
со скоростью 3600 об/сек. Записав новый файл на свободные сектора диска,
DOS возвращает магнитные головки в зону расположения FAT и вносит  изме-
нения в таблицу расположения файлов, последовательно перечисляя все сек-
тора, на которых записан файл.
 Операционная система обращается к диску на уровне логического устройст-
ва, содержащего некоторый перечень файлов, управляемых DOS. Она  генери-
рует команды управления контроллером дисков. Последний обычно  представ-
ляет собой отдельную плату, устанавливаемую в слот расширения персональ-
ного компьютера. Контроллер  дисков управляется операционной  системой с
использованием наиболее общих понятий, таких как физическое имя  накопи-
теля, номер головки и цилиндра, операция записи или чтения и т.п.

Электроника жеcткого диcка cпрятана cнизу винчеcтера. Она раcшифровывает
команды контроллера жесткого  диска и передает  их в виде  изменяющегоcя
напряжения на шаговый двигатель, перемещающий магнитные головки к нужно-
му цилиндру диска. Кроме того, она управляет приводом шпинделя, стабили-
зируя скорость  вращения пакета  дисков, генерирует  сигналы для головок
при записи, усиливает эти сигналы при чтении и управляет работой  других
электронных узлов накопителя.

Накопитель на жестких дисках - большой шаг вперед по сравнению с гибкими
дисками. Порой кажется удивительным, что такая сложная система  работает
столь надежно и слаженно. Но это еще не предел: возможности жестких дис-
ков растут, все больше пользователей успешно применяют их в своей повсе-
дневной работе. Для тех, кто при любой неполадке приглашает специалистов
из сервисной  фирмы (или  для тех,  чей винчестер  работает безотказно),
этот материал,  вероятно, представит  чисто познавательный  интерес, для
того же, кто отважится самостоятельно установить винчестер, статья, воз-
можно, поможет избавиться от лишних приключений... Если, конечно,  чита-
телю не придет в голову вскрыть винчестер и попытаться самому разобрать-
ся, что к чему - не исключено, что после этого даже специалист очень вы-
сокого класса окажется бессилен чем-либо помочь.

                                                И.Вязаничев, C.Логутова

    По материалам:
    S. Sagman "The Hard Drive", PC/Computing, September 1989.

Финансовые трудности вынуждают  фирму MiniScribe, производителя  жестких
дисков, сократить  производство 51/4-дюймовых  винчестеров, равно  как и
всех остальных, за исключением двух видов накопителей размером 31/2 дюй-
ма. Такое решение принято в связи с переходом на производство  31/2-дюй-
мовых дисков емкостью 40 и 80 Мбайт.

По сообщению официальных представителей фирмы, новый накопитель является
первым винчестером емкостью 80 Мбайт, высота которого составляет всего 1
дюйм. Минимальная цена накопителя  - 360 долларов -  позволяет рассчиты-
вать на то, что он будет пользоваться большим спросом. В третьем кварта-
ле предполагается увеличить емкость винчестера до 120 Мбайт.

MiniScribe рассчитывает на то, что скромная цена и отличные  технические
характеристики накопителя позволят фирме вернуть былое доверие OEM. Это-
му же должны способствовать и организационно-структурные изменения,  ко-
торые MiniScribe обещала провести в  связи с предъявленным ей в  прошлом
году публичным обвинением в фальсификации финансовых отчетов, в  резуль-
тате чего фирма понесла значительные убытки.

                                             LANTimes, January 15, 1990

Филиал фирмы Philips -  компания Laser Magnetic Storage  International -
продемонстрировала новые CD-дисководы CM  202 и CM 214,  названные вице-
президентом фирмы "самыми удобными  и быстрыми из имеющихся  в продаже".
Обе модели размещены в  корпусах, размеры которых совпадают  с размерами
стандартного 5.25-дюймового дисковода. CM 214 поставляется со встроенным
интерфейсом SCSI  и кэш-памятью  64 Кбайта  (возможно расширение  до 256
Кбайт).

Во время презентации на бостонской выставке CD-ROM Expo цены на эти  из-
делия названы не были.

Новые дисководы впервые обладают способностью воспроизведения  аудиодис-
ков без дополнительного программного обеспечения на компьютере, к  кото-
рому они подключены. До настоящего времени все CD-дисководы,  предназна-
ченные для работы с компьютером, могли воспроизводить музыку только  при
помощи ряда служебных подпрограмм.

                                               Newsbytes, 3 октября 1990

Компания Microsoft создала язык  TrueImage, который в ближайшем  будущем
может стать конкурентом языка Postscript. Новый язык позволяет  работать
со шрифтами, полностью совместим с Postscript'ом и продается гораздо де-
шевле.

Некоторые фирмы приступили  к производству устройств,  использующих этот
язык. Среди  них Graphics  Edge, Intel  и Advanced  Micro Devices. Фирма
Microtec объявила  о выпуске  первого лазерного  принтера, работающего с
языком TrueImage. Компания LaserMaster сообщила, что будет  использовать
TrueImage в своих типографских машинах и принтерах.

                                              Newsbytes, 3 октября 1990

Фирма Ashton-Tate  выпустила новый  интегрированный пакет  Framework XE,
предназначенный для менеджеров небольших предприятий.

Framework XE состоит из семи программ: текстового процессора,  электрон-
ной таблицы, базы данных, графической программы, а также программ плани-
рования, связи и электронной почты. Все эти модули образуют удобную, по-
хожую на Windows, среду. В пакет входит меню для начинающих,  встроенный
калькулятор и дневник. Обмен данными возможен между всеми элементами па-
кета.

Framework XE работает на IBM PC (XT, AT), или PS/2 с 640 Кбайт ОЗУ.  Па-
кет поступит в продажу к началу октября по цене 149 долларов.

                                            Newsbytes, 25 сентября 1990
