             Научно-Производственное Внедренческое Предприятие

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░wE Э К С П Е Р Т Fw0░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

                            4представляет5

░░░░░░░░░░░░░Ew ТелеКоммуникационную  Систему  "Эксперт" 2400 w0F░░░░░░░░░░░░░░░


     4ТКС "Эксперт" 2400  -  это:5

  -  использование  компьютера, совместимого с IBM PC XT/AT;

  -  полная совместимость по протоколу с ТКС "Lexand" ЦНИЛ МЕНАТЕП, ставшей
     стандартом  de facto  на  территории  России;

  -  скорости  передачи  2400,  1200  и  600 бод,
     2400 бод - это максимум,  что  можно  выжать из отечественных линий, а
     600  бод - это тот минимум,  который  позволит Вам передать информацию
     по  любой  линии;

  -  автоматическая смена скорости  передачи  или  приема  в зависимости от
     качества  телефонной  линии;

  -  автоматическое соединение  (с  повторным  автонабором при занятости) с
     вызываемым абонентом по любым коммутируемым (ведомственным, городским,
     междугородним)  телефонным  линиям;

  -  возможность  корректировки  временных  характеристик соединения (в том
     числе введение пауз и ожидания гудка при наборе номера);

  -  возможность  переговора  с  абонентом  без  перекоммутации  до и после
     проведения передачи или приема;

  -  возможность автоматического  приема  файлов   без   участия  оператора
     (резидентный  режим);

  -  возможность выключения и снова включения резидентного режима;

  -  исполнение  аппаратной части (собственно модема) на плате, вставляемой
     во внутренний разьем (слот) компьютера, что позволит Вам, в отличие от
     внешних  модемов, использовать COM порты по любому другому назначению;

  -  наличие  справочника  более  чем  1600  кодов АМТС различных городов и
     пунктов  бывшего  Союза,  причем  стоит  Вам  ввести  в информацию  об 
     абоненте  название  города,  как  система  сама  добавит  Вам  в номер 
     абонента  код  выхода  на  АМТС  и  код  города;

  -  возможность  автоматической  упаковки  при  передаче  и автоматической
     распаковки   при  приеме,  для  этого  в  файле  конфигурации  системы
     достаточно указать местоположение и ключи самого мощного из  имеющихся
     у Вас архиваторов;

  -  способность  передавать  файлы  любого  типа  и  размера,  причем  для
     передачи  монстрообразных по размерам файлов предусмотрена специальная
     файлодробилка, которая минимизирует ущерб от внезапного разрыва линии;

  -  парольная защита  Вашего телефонного справочника, которая предотвратит
     любой  несанкционированный  доступ  к  нему;

  -  назначение паролей абонентам системы, что необходимо для  предотвраще-
     ния  несанкционированной  передачи  или  приема;

  -  возможность запуска программ прямо из Modem Commander'a;

  -  возможность создания каталогов, переименования и удаления файлов и
     подкаталогов;

  -  в отличие от других систем, где по непонятным причинам ограничивается
     размер телефонного справочника пользователя,  в нашей системе никаких
     ограничений,  кроме  размера  диска,  нет!

  -  еще  одно  отличие  от прочих систем - в нашей системе не нужно учить
     команды встроенных редакторов,  Вы просто подключаете к нашей системе
     тот  редактор,  который  используете  обычно, а кроме редактора можно
     подключить  и  свою  любимую  программу  просмотра (viewer);


     4а кроме всего вышеизложенного, дополнительные  программные средства:5

  -  программа  передачи  сообщений  по графику, которая согласно заранее
     указанной  Вами дате и  времени  дня передает заранее указанные Вами
     файлы заранее  указанному  абоненту;  периодичность  передачи  самая
     произвольная,  а  после  каждой  успешной  передачи  программа может 
     принимать  файлы  от  абонента  без  перекоммутации,  причем  каждый 
     посланный  или  принятый  файл  может  регистрироваться;

  -  программа  проведения сеанса связи, которая по заранее составленному
     Вами сценарию сама проведет сеанс:  наберет номер,  передаст  файлы,
     примет файлы  и  отключит компьютер,  если это нужно  и  у Вас есть 
     устройство  для  включения  питания  по  звонку  или таймеру;

  -  модули вызова телекоммуникационной системы из СУБД  Сlipper, Foxbase
     и  FoxPro;


     4и  наконец:5

  -  по  Вашему желанию  наши специалисты всегда готовы установить платы
     ТКС в компьютер, подключить ее к телефонной сети, настроить систему
     и  обучить  пользователя,  как пользоваться  нашей системой. Но  Вы 
     можете все сделать  и сами,  поскольку  в  комплект  нашей  системы
     входит и подробная инструкция;

  -  гарантия  на  ТКС "Эксперт" 2400  составляет  два  года и в течение
     срока гарантии новые версии программного  обеспечения  поставляются
     совершенно бесплатно;

  -  по Вашему желанию мы можем поставить Вам устройство для   включения
     компьютера  по звонку или по таймеру, что позволит Вам передавать и
     принимать информацию  в автоматическом режиме  без участия человека
     в ночное время,  когда  наимение  загружены линии;  в конце  сеанса 
     устройство  по команде  проводящей сеанс  программы  само  отключит 
     питание.

  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

     4Пишите нам:5

     E460026, г. Оренбург, а/я 1364F

     4Звоните:5

     E(353 00) 5 41 61F   или
     E35 41 61F   внутри  Оренбурга.
