******************************************************************************
* Драйвер принтера STAR LC-10 Multi-Font. Обеспечивает полную кириллизацию   *
* принтера путем загрузки знаков кириллицы в ОЗУ. Допускает управление перек-*
* лючением режимов  принтера  с помощью панели  Printer Control Window вызы- *
* ваемой нажатием левых Alt+Shift клавиш. Для нормальной работы драйвера     *
* принтер должен быть переключен с помощью DIP переключателей в EPSON mode,  *
* в этом режиме драйвер будет распознавать все управляющие символьные после- *
* довательности поступающие на принтер и производить соответствующие коррек- *
* тировки процессом управления принтером. Положение DIP переключателей :     *
* -------------------------------------------------------------------------- *
*         ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐       ┌──┬──┬──┬──┐                      *
*      ON │  │  │  │  │  │▀▀│  │  │       │  │  │  │  │                      *
*     OFF │  │  │  │  │  │  │▄▄│  │       │▄▄│  │  │  │                      *
*         └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘       └──┴──┴──┴──┘                      *
*     1 -  1  2  3  4  5  6  7  8     2 -  1  2  3  4                        *
* -------------------------------------------------------------------------- *
* Переключатели положение которых не указано на рисунке могут находиться в   *
* произвольном положении ................................................... *
******************************************************************************

