

Ampro Little Board Definition for cpmtools:

#BEGIN AMP2  Ampro - DSDD 48 tpi 5.25"
#DENSITY MFM, LOW
#CYLINDERS 40 SIDES 2
#SECTORS 10,512
#SKEW 2
#SIDE1 0 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
#SIDE2 1 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
#ORDER SIDES
#BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 194 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
#END

# setfdprm /dev/fd0 DS DD ssize=512 cyl=40 sect=10 head=2
diskdef amp2
  seclen 512
  tracks 80
  sectrk 10
  secbase 17  # added this line
  blocksize 2048
  maxdir 128
#  skew 0
  skew 1
  boottrk 2
  os 2.2
end



cpmls -f amp2 SYSTEM1.IMD
cpmcp -f amp2 SYSTEM1.IMD 0:*.* /home/larry/IMD-118/Ampro-CPM/xfer


0:
-a60101.g
48tpi.com
alias.com
amprodsk.com
asm.com
config.com
crc.com
crc.crc
date.com
date.doc
ddt.com
diff.com
dir.com
disk7.com
dos.com
dosfmt.com
dump.com
echo.com
ed.com
edrive20.asm
eset.com
friendly.com
friendly.txt
generic.z3t
ldr.com
load.com
m7lb-31.asm
m7lib.com
mcopy.com
mdm740.com
menu.com
menu.mnu
movcpm.com
multidsk.com
multifmt.com
myterm.z3t
path.com
pip.com
sak.com
sd.com
set.com
startup.com
stat.com
submit.com
swap.com
swapcopy.com
swapcopy.doc
sysgen.com
tcmake.com
tcselect.com
time.com
time.doc
unerase.com
unsq.com
v1bios.hex
wheel.com
xsub.com
z3ins.com
z3tcap.tcp
zampro0.doc
zampro0.env
zex.com
zmovcpm.com





