

Ampro Little Board Definition for cpmtools:

#BEGIN AMP2  Ampro - DSDD 48 tpi 5.25"
#DENSITY MFM, LOW
#CYLINDERS 40 SIDES 2
#SECTORS 10,512
#SKEW 2
#SIDE1 0 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
#SIDE2 1 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
#ORDER SIDES
#BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 194 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
#END

# setfdprm /dev/fd0 DS DD ssize=512 cyl=40 sect=10 head=2
diskdef amp2
  seclen 512
  tracks 80
  sectrk 10
  secbase 17  # added this line
  blocksize 2048
  maxdir 128
#  skew 0
  skew 1
  boottrk 2
  os 2.2
end



cpmls -f amp2 SMARTCLK.IMD
cpmcp -f amp2 SMARTCLK.IMD 0:*.* /home/larry/IMD-118/Ampro-CPM/xfer

0:
smartclk.com
smartclk.z80


The Dallas SmartWatch will only work with the AMPRO LITTLE BOARD/PLUS model 1B-1 or 1B-2.


