;****************************************************************
;*								*
;*		COLEX-880 series network equates		*
;*								*
;****************************************************************
SLVRST	EQU	00000101B	;slave reset command
SLVGO	EQU	00001000B	;slave continue command
SLVNMI	EQU	00001010B	;slave NMI command
SLVSTP	EQU	00001001B	;slave suspend command
SLVCLR	EQU	00001100B	;slave acknowledge command

TXBUFP	EQU	0030H		;tx buffer pointer
TXBUFS	EQU	TXBUFP+2	;tx buffer status byte
RXBUFP	EQU	0033H		;rx buffer pointer
RXBUFS	EQU	RXBUFP+2	;rx buffer status byte

SLVENQ	EQU	05H		;slave request
SLVACK	EQU	06H		;slave acknowledge
SLVNAK	EQU	15H		;slave neg ack
SLVEOT	EQU	04H		;slave end of tx
MSTENQ	EQU	85H		;master request
MSTACK	EQU	86H		;master ack
MSTNAK	EQU	95H		;master neg ack
MSTEOT	EQU	84H		;master end of tx
