BEGIN RML1  Research Machines Limited 380Z - 128 x 16
DENSITY FM, LOW
CYLINDERS 40 SIDES 1 SECTORS 16,128
SIDE1 0 1,4,7,10,13,16,3,6,9,12,15,2,5,8,11,14
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 74 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 3
END

# RML1  Research Machines Limited 380Z - 128 x 16
diskdef rml1
  seclen 128
  tracks 40
  sectrk 16
  blocksize 1024
  maxdir 64
  skew 3
  boottrk 3
  os 2.2
end

# libdsk
[rml1]
description = RML1  Research Machines Limited 380Z - 128 x 16
cylinders = 40
heads = 1
secsize = 128
sectors = 16
secbase = 1
datarate = SD

#Flashfloppy/GOTEK
[rml1]
cyls = 40
heads = 1
secs = 16
interleave = 3
bps = 128
id = 1
#rpm = 360
rpm = 300
rate = 125
mode = fm
iam = no


BEGIN RML2  Research Machines 380Z Side 2 - DSSD 48 tpi 5.25" - 128 x 16
DENSITY FM, LOW
CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 16,128
SIDE1 0 1,4,7,10,13,16,3,6,9,12,15,2,5,8,11,14
SIDE2 0 1,4,7,10,13,16,3,6,9,12,15,2,5,8,11,14
ORDER EAGLE
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 74 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 43
END

# RML2  Research Machines 380Z Side 2 - DSSD 48 tpi 5.25" - 128 x 16
diskdef rml2
  seclen 128
  tracks 80
  sectrk 16
  blocksize 1024
  maxdir 64
  skew 3
  boottrk 43
  os 2.2
end

# libdsk
[rml2]
description = RML2  Research Machines 380Z Side 2 - DSSD 48 tpi 5.25" - 128 x 16
sides = eagle
cylinders = 80
heads = 2
secsize = 128
sectors = 16
secbase = 1
datarate = SD

#Flashfloppy/GOTEK
[rml2]
cyls = 80
heads = 2
secs = 16
interleave = 3
bps = 128
id = 1
#rpm = 360
rpm = 300
rate = 125
mode = fm
iam = no


