#	<@(#)conf.par	1.2	4/27/87>
#
#	description d'une configuration comportant :
#
#	   -	une ue synchrone-asynchrone		: ue_sas0
#	   -	une ue graphique monochrome 68000	: ue_g0
#	   -	une ue graphique couleur 68020		: ue_g1
#	   -	une ue graphique monochrome 68020	: ue_g2
#

#unite	|groupe de	|	test	|	ensembles (5 max)
#	|rattachement	|		|
ue_bull	~		base_ue		
ue_sas0	~		ue_sas		Bull_ue synch async
sy_0	ue_sas0		sy_line		synch  ligne
sy_1	ue_sas0		sy_line		synch  ligne
as_0	ue_sas0		as_line		async ligne
as_1	ue_sas0		as_line		async ligne
as_2	ue_sas0		as_line		async ligne
as_3	ue_sas0		as_line		async ligne
as_4	ue_sas0		as_line		async ligne
as_5	ue_sas0		as_line		async ligne
as_6	ue_sas0		as_line		async ligne
as_7	ue_sas0		as_line		async ligne
ue_g0	~		graph_m1	Bull_ue graphique
disp0	ue_g0		displ		graphique periferique
ue_g1	~		graph_c		Bull_ue graphique
disp1	ue_g1		displ		graphique periferique
ue_g2	~		graph_m2	Bull_ue graphique
disp2	ue_g2		displ		graphique periferique
