IOPORT(1)=0ZC84h INITVAL=00000000
IOPORT(2)=0ZC85h
IOPORT(3)=0Z080h INITVAL=00000000
IOPORT(4)=0ZC86h INITVAL=01000101
IOPORT(5)=0ZC87h INITVAL=00011100

FUNCTION="Token Ring Network Controller"
TYPE="NET"

SUBFUNCTION="Interrupt"
CHOICE="IRQ15, Edge triggered"
SUBTYPE="IRQ15,EDGE"
FREE
INIT=IOPORT(2) LOC(7-5) 101
INIT=IOPORT(2) LOC(4) 1
IRQ=15
SHARE=NO
TRIGGER=EDGE
CHOICE="IRQ15, Level triggered"
SUBTYPE="IRQ15,LEVEL"
FREE
INIT=IOPORT(2) LOC(7-5) 101
INIT=IOPORT(2) LOC(4) 0
IRQ=15
SHARE=YES
TRIGGER=LEVEL
CHOICE="IRQ11, Edge triggered"
SUBTYPE="IRQ11,EDGE"
FREE
INIT=IOPORT(2) LOC(7-5) 100
INIT=IOPORT(2) LOC(4) 1
IRQ=11
SHARE=NO
TRIGGER=EDGE
CHOICE="IRQ11, Level triggered"
SUBTYPE="IRQ11,LEVEL"
FREE
INIT=IOPORT(2) LOC(7-5) 100
INIT=IOPORT(2) LOC(4) 0
IRQ=11
SHARE=YES
TRIGGER=LEVEL
CHOICE="IRQ10, Edge triggered"
SUBTYPE="IRQ10,EDGE"
FREE
INIT=IOPORT(2) LOC(7-5) 011
INIT=IOPORT(2) LOC(4) 1
IRQ=10
SHARE=NO
TRIGGER=EDGE
CHOICE="IRQ10, Level triggered"
SUBTYPE="IRQ10,LEVEL"
FREE
INIT=IOPORT(2) LOC(7-5) 011
INIT=IOPORT(2) LOC(4) 0
IRQ=10
SHARE=YES
TRIGGER=LEVEL
CHOICE="IRQ9, Edge triggered"
SUBTYPE="IRQ9,EDGE"
FREE
INIT=IOPORT(2) LOC(7-5) 010
INIT=IOPORT(2) LOC(4) 1
IRQ=9
SHARE=NO
TRIGGER=EDGE
CHOICE="IRQ9, Level triggered"
SUBTYPE="IRQ9,LEVEL"
FREE
INIT=IOPORT(2) LOC(7-5) 010
INIT=IOPORT(2) LOC(4) 0
IRQ=9
SHARE=YES
TRIGGER=LEVEL
CHOICE="IRQ5, Edge triggered"
SUBTYPE="IRQ5,EDGE"
FREE
INIT=IOPORT(2) LOC(7-5) 001
INIT=IOPORT(2) LOC(4) 1
IRQ=5
SHARE=NO
TRIGGER=EDGE
CHOICE="IRQ5, Level triggered"
SUBTYPE="IRQ5,LEVEL"
FREE
INIT=IOPORT(2) LOC(7-5) 001
INIT=IOPORT(2) LOC(4) 0
IRQ=5
SHARE=YES
TRIGGER=LEVEL

SUBFUNCTION="Token Ring Speed"
CHOICE="16 Mbps"
SUBTYPE="16MBPS"
LINK
INIT=IOPORT(2) LOC(2) 0
CHOICE="4 Mbps"
SUBTYPE="4MBPS"
LINK
INIT=IOPORT(2) LOC(2) 1

SUBFUNCTION="Media Type"
CHOICE="Shielded"
SUBTYPE="STP"
LINK
INIT=IOPORT(2) LOC(3) 0
CHOICE="Unshielded"
SUBTYPE="UTP"
LINK
INIT=IOPORT(2) LOC(3) 1

