IOPORT(30)=0C94h  INITVAL=0000000x
IOPORT(31)=0C9Bh  INITVAL=rrrrrrrx
IOPORT(32)=0C94h  INITVAL=0000000x
IOPORT(33)=0C98h  INITVAL=111x10rr
IOPORT(34)=0C99h  INITVAL=0000001x
IOPORT(35)=0C9Ah  INITVAL=xx1110rr
IOPORT(36)=0C9Bh  INITVAL=rrrrrrxx
IOPORT(37)=0C94h  INITVAL=rrrrrrxx
IOPORT(38)=0C9Bh  INITVAL=rrrrrrrx
IOPORT(39)=0C9Bh  INITVAL=rrrrrrxr

FUNCTION=""  SHOW=NO  CHOICE=""
LINK
INIT=IOPORT(30)LOC(0)1
INIT=IOPORT(31)LOC(0)0
INIT=IOPORT(32)LOC(0)0
CHOICE="" 
LINK
INIT=IOPORT(30)LOC(0)0
INIT=IOPORT(31)LOC(0)0
INIT=IOPORT(32)LOC(0)1

IOPORT(50)=0DC94h INITVAL=0000000x
IOPORT(51)=0DC9Bh INITVAL=rrrrrrrx
IOPORT(52)=0DC94h INITVAL=0000000x
IOPORT(53)=0DC98h INITVAL=111x10rr
IOPORT(54)=0DC99h INITVAL=0000001x
IOPORT(55)=0DC9Ah INITVAL=xx1110rr
IOPORT(56)=0DC9Bh INITVAL=rrrrrrxx
IOPORT(57)=0DC94h INITVAL=rrrrrrxx
IOPORT(58)=0DC9Bh INITVAL=rrrrrrrx
IOPORT(59)=0DC9Bh INITVAL=rrrrrrxr
FUNCTION="" SHOW=NO CHOICE=""
LINK
INIT=IOPORT(50)LOC(0)1
INIT=IOPORT(51)LOC(0)0
INIT=IOPORT(52)LOC(0)0
CHOICE=""
LINK
INIT=IOPORT(50)LOC(0)0
INIT=IOPORT(51)LOC(0)0
INIT=IOPORT(52)LOC(0)1

FUNCTION="Serial (A)"
TYPE="COM,ASY"
CHOICE="COM1"
SUBTYPE="COM1;CMOS=290F0A"
LINK
INIT=IOPORT(33)LOC(4)1
INIT=IOPORT(34)LOC(0)1
INIT=IOPORT(35)LOC(7 6)00
PORT=3F8h-3FFh

SUBCHOICE
LINK
IRQ=4 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(36)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(37)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(38)LOC(0)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(36)LOC(1 0)01
INIT=IOPORT(37)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(39)LOC(1)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=4 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(36)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(37)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(38)LOC(0)1

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(36)LOC(1 0)01
INIT=IOPORT(37)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(39)LOC(1)1

CHOICE="Disabled"
SUBTYPE="CMOS=290F80"
DISABLE=YES
LINK
INIT=IOPORT(36)LOC(0)0

CHOICE="COM3"
SUBTYPE="COM3;CMOS=290F02"
LINK
INIT=IOPORT(33)LOC(4)0
INIT=IOPORT(34)LOC(0)1
INIT=IOPORT(35)LOC(7 6)11
PORT=3E8h-3EFh

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(36)LOC(1 0)01
INIT=IOPORT(37)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(39)LOC(1)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=4 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(36)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(37)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(38)LOC(0)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(36)LOC(1 0)01
INIT=IOPORT(37)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(39)LOC(1)1

SUBCHOICE
LINK
IRQ=4 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(36)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(37)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(38)LOC(0)1

CHOICE="COM4"
SUBTYPE="COM4;CMOS=290F02"
LINK
INIT=IOPORT(33)LOC(4)0
INIT=IOPORT(34)LOC(0)0
INIT=IOPORT(35)LOC(7 6)11
PORT=2E8h-2EFh

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(36)LOC(1 0)01
INIT=IOPORT(37)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(39)LOC(1)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=4 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(36)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(37)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(38)LOC(0)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(36)LOC(1 0)01
INIT=IOPORT(37)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(39)LOC(1)1

SUBCHOICE
LINK
IRQ=4 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(36)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(37)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(38)LOC(0)1

FUNCTION="Serial (B)"
TYPE="COM,ASY"
CHOICE="COM2"
SUBTYPE="COM2;CMOS=290F02"
LINK
INIT=IOPORT(53)LOC(4)1
INIT=IOPORT(54)LOC(0)0
INIT=IOPORT(55)LOC(7 6)00
PORT=2F8h-2FFh

SUBCHOICE
LINK
IRQ=3 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(56)LOC(1 0)01
INIT=IOPORT(57)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(59)LOC(1)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(56)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(57)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(58)LOC(0)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=3 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(56)LOC(1 0)01
INIT=IOPORT(57)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(59)LOC(1)1

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(56)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(57)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(58)LOC(0)1

CHOICE="Disabled"
DISABLE=YES
LINK
INIT=IOPORT(56)LOC(0)0

CHOICE="COM3"
SUBTYPE="COM3;CMOS=290F02"
LINK
INIT=IOPORT(53)LOC(4)0
INIT=IOPORT(54)LOC(0)1
INIT=IOPORT(55)LOC(7 6)11
PORT=3E8h-3EFh

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(56)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(57)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(58)LOC(0)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=3 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(56)LOC(1 0)01
INIT=IOPORT(57)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(59)LOC(1)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(56)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(57)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(58)LOC(0)1

SUBCHOICE
LINK
IRQ=3 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(56)LOC(1 0)01
INIT=IOPORT(57)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(59)LOC(1)1

CHOICE="COM4"
SUBTYPE="COM4;CMOS=290F02"
LINK
INIT=IOPORT(53)LOC(4)0
INIT=IOPORT(54)LOC(0)0
INIT=IOPORT(55)LOC(7 6)11
PORT=2E8h-2EFh

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(56)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(57)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(58)LOC(0)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=3 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(56)LOC(1 0)01
INIT=IOPORT(57)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(59)LOC(1)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(56)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(57)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(58)LOC(0)1

SUBCHOICE
LINK
IRQ=3 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(56)LOC(1 0)01
INIT=IOPORT(57)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(59)LOC(1)1

