IOPORT(30)=0C94h INITVAL=0000000x
IOPORT(31)=0C98h INITVAL=111x10rr
IOPORT(32)=0C99h INITVAL=0000001x
IOPORT(33)=0C9Ah INITVAL=xx1110rr
IOPORT(34)=0C9Bh INITVAL=1rrrrxxx
IOPORT(35)=0C94h INITVAL=rrrrrrxx
IOPORT(36)=0C9Bh INITVAL=rrrrrrrx
IOPORT(37)=0C9Bh INITVAL=rrrrrrxr
IOPORT(38)=0C9Bh INITVAL=rrrrrxrr

FUNCTION="" SHOW=NO CHOICE=""

FUNCTION="" SHOW=NO CHOICE=""

FUNCTION="Serial (A)"
TYPE="COM,ASY"

CHOICE="COM1"
SUBTYPE="COM1;CMOS=290F0A"
LINK
INIT=IOPORT(30)LOC(0)0
INIT=IOPORT(31)LOC(4)1
INIT=IOPORT(32)LOC(0)1
INIT=IOPORT(33)LOC(7 6)00
PORT=3F8h-3FFh

SUBCHOICE
LINK
IRQ=4 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)001
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(36)LOC(0)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)101
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(38)LOC(2)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=4 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)001
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(36)LOC(0)1

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)101
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(38)LOC(2)1

CHOICE="COM2"
SUBTYPE="COM2;CMOS=290F02"
LINK
INIT=IOPORT(30)LOC(0)0
INIT=IOPORT(31)LOC(4)1
INIT=IOPORT(32)LOC(0)0
INIT=IOPORT(33)LOC(7 6)00
PORT=2F8h-2FFh

SUBCHOICE
LINK
IRQ=3 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)011
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(37)LOC(1)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)101
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(38)LOC(2)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=3 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)011
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(37)LOC(1)1

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)101
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(38)LOC(2)1

CHOICE="Disabled"
SUBTYPE="CMOS=290F80"
DISABLE=YES
LINK
INIT=IOPORT(30)LOC(0)0
INIT=IOPORT(34)LOC(0)0

CHOICE="COM3"
SUBTYPE="COM3;CMOS=290F02"
LINK
INIT=IOPORT(30)LOC(0)0
INIT=IOPORT(31)LOC(4)0
INIT=IOPORT(32)LOC(0)1
INIT=IOPORT(33)LOC(7 6)11
PORT=3E8h-3EFh

SUBCHOICE
LINK
IRQ=4 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)001
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(36)LOC(0)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=3 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)011
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(37)LOC(1)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=4 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)001
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(36)LOC(0)1

SUBCHOICE
LINK
IRQ=3 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)011
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(37)LOC(1)1

CHOICE="COM4"
SUBTYPE="COM4;CMOS=290F02"
LINK
INIT=IOPORT(30)LOC(0)0
INIT=IOPORT(31)LOC(4)0
INIT=IOPORT(32)LOC(0)0
INIT=IOPORT(33)LOC(7 6)11
PORT=2E8h-2EFh

SUBCHOICE
LINK
IRQ=4 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)001
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(36)LOC(0)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=3 SHARE="COM"
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)011
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(37)LOC(1)0

SUBCHOICE
LINK
IRQ=4 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)001
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(36)LOC(0)1

SUBCHOICE
LINK
IRQ=3 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(34)LOC(2-0)011
INIT=IOPORT(35)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(37)LOC(1)1

IOPORT(50)=0C94h INITVAL=0000000x
IOPORT(51)=0C9Bh INITVAL=0rrrrrrx
FUNCTION="" SHOW=NO CHOICE=""
LINK
INIT=IOPORT(50)LOC(0)1
INIT=IOPORT(51)LOC(0)0



