IOPORT(40)=0C7Bh  INITVAL=rrrrxxxx
IOPORT(41)=0C94h  INITVAL=000000xx
IOPORT(42)=0C98h  INITVAL=xxxxxx00
IOPORT(43)=0C99h  INITVAL=000000xx
IOPORT(44)=0C9Ah  INITVAL=xx1111rr
IOPORT(45)=0C9Bh  INITVAL=rrr1xrxx


FUNCTION="Parallel"
TYPE="PAR"
CHOICE="LPT1"
SUBTYPE="LPT1;CMOS=296000"
LINK
INIT=IOPORT(41)LOC(1 0)10
INIT=IOPORT(42)LOC(7-2)101111
INIT=IOPORT(43)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(44)LOC(7 6)00
PORT=03BCh-03BEh
LINK
DMA=0|1|3|{}
INIT=IOPORT(40)LOC(3-0)0000|0010|0110|0000

SUBCHOICE
LINK
IRQ=7 SHARE="LPT"
INIT=IOPORT(45)LOC(3 1 0)011

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE="LPT"
INIT=IOPORT(45)LOC(3 1 0)001

SUBCHOICE
LINK
IRQ=7 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(45)LOC(3 1 0)111

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(45)LOC(3 1 0)101

CHOICE="LPT2"
SUBTYPE="LPT2;CMOS=296020"
LINK
INIT=IOPORT(41)LOC(1 0)10
INIT=IOPORT(42)LOC(7-2)011110
INIT=IOPORT(43)LOC(1 0)11
INIT=IOPORT(44)LOC(7 6)00
PORT=0378h-037Ah
LINK
DMA=0|1|3|{}
INIT=IOPORT(40)LOC(3-0)0000|0010|0110|0000

SUBCHOICE
LINK
IRQ=7 SHARE="LPT"
INIT=IOPORT(45)LOC(3 1 0)011

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE="LPT"
INIT=IOPORT(45)LOC(3 1 0)001

SUBCHOICE
LINK
IRQ=7 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(45)LOC(3 1 0)111

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(45)LOC(3 1 0)101

CHOICE="LPT3"
SUBTYPE="LPT3;CMOS=296040"
LINK
INIT=IOPORT(41)LOC(1 0)10
INIT=IOPORT(42)LOC(7-2)011110
INIT=IOPORT(43)LOC(1 0)10
INIT=IOPORT(44)LOC(7 6)00
PORT=0278h-027Ah
LINK
DMA=0|1|3|{}
INIT=IOPORT(40)LOC(3-0)0000|0010|0110|0000

SUBCHOICE
LINK
IRQ=7 SHARE="LPT" 
INIT=IOPORT(45)LOC(3 1 0)011

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE="LPT" 
INIT=IOPORT(45)LOC(3 1 0)001

SUBCHOICE
LINK
IRQ=7 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(45)LOC(3 1 0)111

SUBCHOICE
LINK
IRQ=5 SHARE=YES TRIGGER=LEVEL
INIT=IOPORT(45)LOC(3 1 0)101

CHOICE="Disabled"
SUBTYPE="CMOS=296060"
DISABLE=YES
LINK
INIT=IOPORT(41)LOC(1 0)10
INIT=IOPORT(45)LOC(0)   0
