; This file is a part of CuteMouse source
; Here are messages in Portugal Portugese
; Translated by Alain M. <alainm@pobox.com>
;
; Note: „” was used instead of Æä (ao-tilde)
;       this allows display both in codepage 437 and 850
;

E_option	db	5,0dh,0ah,'Erro: op‡„o inv lida',0dh,0ah
		db	'Digite "ctmouse /?" para ajuda',0dh,0ah,'$'
E_mousepresent	db	5,'Driver de rato j  instalado',0dh,0ah,'$'
E_notfound	db	5,'Erro: dispositivo n„o encontrado',0dh,0ah,'$'

E_nocute	db	1,'Driver CuteMouse n„o foi instalado!',0dh,0ah,'$'
E_notunload	db	2,'N„o pode retirar driver da mem¢ria: alguma interup‡„o foi interceptada...',0dh,0ah,'$'
S_unloaded	db	0,'Driver retirado da mem¢ria com sucesso...',0dh,0ah,'$'

S_reset		db	'Parte resident reconfigurada para $'
S_installed	db	'Instalado em $'
S_forPS2	db	'porta PS/2',0dh,0ah,'$'
S_atCOM		db	'COM'
;;+S_atIO	db	'0000h/IRQ'
com_port	db	?,' para $'
S_forMS		db	'Microsoft mouse',0dh,0ah,'$'
S_forWM		db	'Microsoft wheel mouse',0dh,0ah,'$'
S_forLT		db	'Logitech MouseMan',0dh,0ah,'$'
S_forMSYS	db	'Mouse Systems mouse',0dh,0ah,'$'

Copyright	db	0dh,0ah,'CuteMouse v1.8 beta 8 [FreeDOS]',0dh,0ah,'$'
Syntax		db	0,'Op‡”es:',0dh,0ah
		db	'  /P	   - for‡a modo rato PS/2',0dh,0ah
		db	'  /S[c[i]] - for‡a modo rato serial em COM port c (c=1-4, default ‚ COM1)',0dh,0ah
		db	'	     com IRQ = i (i=2-7, default ‚ IRQ4 para COM1/3 e IRQ3',0dh,0ah
		db	'	     para COM2/4)',0dh,0ah
;;+		db	'  /Aia	   - for‡a modo rato serial em I/O = a (em hexadecimal)',0dh,0ah
;;+		db	'	     com IRQ = i (i=2-7)',0dh,0ah
		db	'  /Y	   - n„o instala modo Mouse Systems',0dh,0ah
		db	'  /V	   - busca reversa: procura PS/2 depois do rato serial',0dh,0ah
		db	'  /3	   - for‡a modo 3-bot”es (s¢ para ratos Microsoft e PS/2)',0dh,0ah
		db	'  /R[h[v]] - resolu‡Æo horizontal/vertical (h,v=0-9; op‡„o R faltando, sem',0dh,0ah
		db	'	     argumentos ou argumento=0 indica resolu‡„o autom tica, segundo',0dh,0ah
		db	'	     argumento faltando indica igual a primeiro argumento)',0dh,0ah
		db	'  /L	   - modo canhoto (default ‚ modo dextro)',0dh,0ah
		db	'  /B	   - n„o instala se outro driver j  instalado',0dh,0ah
		db	'  /W	   - n„o permite carregar TSR na UMB',0dh,0ah
		db	'  /U	   - desinstala driver',0dh,0ah
		db	'  /?	   - mostra esta ajuda',0dh,0ah,'$'
