
                      ============================
                      |　  ソフトウェアの導入　  |
                      ============================

      CD-ROMドライブを導入するために必要なシステムは、

      ＊　80386以降のプロセッサ−を搭載し、最低640キロバイトのコンベンシ
      　　ョナル・メモリ−を備えた IBMパ−ソナル・コンピュ−タ−、又はそ
      　　の互換機。
      ＊　CD-ROMドライブ（付属）。
      ＊　CD-ROMソフトウェア導入用ディスク（付属）。
      ＊　MS-DOS バ−ジョン 3.1 以降。

                 　------------------------------------
                 　|  　導入用ディスク内のファイル　  |
                 　------------------------------------

      導入用ディスクにはCD-ROMドライブを導入、また操作するのに必要なソフ
      トウェアが含まれています。各ファイルの説明は次の通りです。

      MSCDEX.EXE    Microsoft MS-DOS CD-ROM Extensions。
      　　　　　　　CD-ROMドライブにアクセスできるようにするプログラム。
      MTMCDAI.SYS   CD-ROMデバイス・ドライバ−。
      SETUPD.EXE    CD-ROMソフトウェアの導入プログラム。
      READMEA.ENG   英語で書かれたテキストファイル。
      READMEA.GER   ドイツ語で書かれたテキストファイル。
      READMEA.FRE   フランス語で書かれたテキストファイル。
      READMEA.SPA   スペイン語で書かれたテキストファイル。
      READMEA.ITA   イタリア語で書かれたテキストファイル。
      READMEA.JPN   日本語で書かれたテキストファイル。（このファイル）

                　　----------------------------------
                　　|   デバイス・ドライバ−の導入 　|
                　　----------------------------------

      CD-ROMディスクをMS-DOSフォ−マットされたディスクのようにアクセスす
      るためにはCD-ROMソフトウェアを導入しなければなりません。またCD-ROM
      ドライブがディスクを読む前に、CD-ROMソフトウェアをコンピュ−タ−に
      適切に導入しなければなりません。

      導入手順は次の通りです。

      １．Ａ（又はＢ）ドライブに付属の導入用ディスクを挿入して下さい。

      ２．Ａ（又はＢ）ドライブを選択するために A:（又はB:）と打ち込み、
      　　ENTERキ−を押して下さい。

      ３．DOSプロンプト A:\（又はB:\）で、SETUPD と打ち込み、ENTERキ−を
      　　押して下さい。（SETUPD.EXEプログラムを実行して下さい。）

      ４．画面上の指示に従ってセット・アップを行って下さい。

      ５．導入プログラムが終了し、DOSプロンプトに戻ったならば、フロッピ−・
      　　ディスクを抜き出し、再度ＰＣを立ち上げなおして下さい。

             --------------------------------------------------
             |   デバイス・ドライバ−のオプション・スイッチ   |
             --------------------------------------------------

      MTMCDAI.SYS ファイルはCD-ROMのデバイス・ドライバ−で、指定されたデ
      ィレクトリ−にコピ−します。CONFIG.SYSファイルにこのファイルを登録
      することによって、CD-ROMドライブをコンピュ−タ−に認識させ、動作す
      るようにします。このデバイス・ドライバ−はCD-ROMドライブを８台まで
      サポ−トできます。

      大抵のコンピュ−タ−は、デフォルト設定で十分に機能します。しかし、
      必要に応じて変更せざるを得ないオプション・スイッチもあります。ここ
      では、各オプションスイッチの機能について説明します。CONFIG.SYSファ
      イルのラインを修正するためには、MS-DOSの"EDLIN"又は"EDIT"のような
      テキスト・エディタ−を使用して下さい。

      CONFIG.SYSファイル内では、MTMCDAI.SYS デバイス・ドライバ−は次のよ
      うな書式になっています。

              DEVICE=[ドライブ名:][パス名]MTMCDAI.SYS
              /D:デバイス名 [/P:xxx,yy] [/A:n] [/U:n] [/L:xx]

      注意：実際のデバイス・ドライバ−は上記のようには切り分けられず、必
      　　　ず１行で書き表さなければなりません。

      [ドライブ名:][パス名]MTMCDAI.SYS
          デバイス・ドライバ−の存在する場所（ドライブとディレクトリ−）
          とデバイス・ドライバ−のファイル名を指定します。

      /D:デバイス名
          CD-ROMドライブのデバイスの名前を指定します（最大８文字）。これ
          は、AUTOEXEC.BATファイルでMSCDEX.EXEのオプションで指定した名前
          と同じでなければなりません。例えば、

              DEVICE=C:\MTM\MTMCDAI.SYS /D:MTMIDE01

      [/P:xxx,yy]
          ドライブに接続されているIDEポ−トとIRQ（Interrupt Request）チャ
          ンネルを指定します。

          'xxx' は、IDEの基底アドレス・ポ−トを指定します。
                xxx = 1f0 : プライマリ−・ポ−ト（チャンネル１）
                      170 : セカンダリ−・ポ−ト（チャンネル２）
                      1e8 : チャンネル３
                      168 : チャンネル４

          'yy' は、IRQチャンネルを指定します。
                yy =  14     　  : プライマリ−・ポ−ト（チャンネル１）
                      15 又は 10 : セカンダリ−・ポ−ト（チャンネル２）
                      12 又は 11 : チャンネル３
                      10 又は  9 : チャンネル４

　　　　　CD-ROMドライブをプライマリ−・ポ−トでIRQを14チャンネル、又は
　　　　　セカンダリ−・ポ−トでIRQを15チャンネルのみに接続する場合は、
　　　　　/Pパラメ−タを指定する必要はありません。

          例えば、ドライブが８台接続されている時、CONFIG.SYSファイルには
          次のように記載します。

　　　　　　　DEVICE=C:\MTM\MTMCDAI.SYS
　　　　　　　/D:MTMIDE01 /P:1f0,14 /P:170,15 /P:1e8,12 /P:168,10

      　　注意：実際のデバイス・ドライバ−は上記のようには切り分けられず、
      　　　　　必ず１行で書き表さなければなりません。

      [/A:n]
          オ−ディオ・プレイ・モ−ドを指定します。ステレオCD なら、/A:0
          又は /A:1 で聞くことができます。またモノラルCD（左か右チャンネ
          ルのみ）なら、/A:1 で左右のチャンネルからモノラル音声が聞けます。
          このオプションを省略した場合は、n=0 となります。

      [/U:n]
          ドア（トレイ）のロック、アンロックを指定します。 /U:0 でアンロ
          ック、/U:1 でロックとなります。このオプションを省略した場合は
          n=0 となります。

      [/L:xx]
　　　　　画面に出力されるメッセ−ジ言語を指定します。対応している言語は
　　　　　次の通りです。

　　　　　　'xx' = US : 英語（デフォルト）
                   GR : ドイツ語
                   FR : フランス語
                   SP : スペイン語
                   IT : イタリア語
                   JP : 日本語

　　　　　英語のメッセ−ジを希望する場合、このオプションを記載する必要は
　　　　　ありません。他の言語を希望する場合、CONFIG.SYSファイルには次の
　　　　　ように記載します。例えば日本語の場合：

              DEVICE=C:\MTM\MTMCDAI.SYS /D:MTMIDE01 /L:JP

                  ------------------------------------------
                  |    MSCDEX.EXEのオプション・スイッチ    |
                  ------------------------------------------

      Microsoft MS-DOS CD-ROM Extensions（MSCDEX.EXE）は、MS-DOSフォ−マ
      ットされたディスクのように、CD-ROMドライブ内のCD-ROMディスクにコン
      ピュ−タ−がアクセスできるようにするデバイス・ドライバ−（MTMCDAI.
      SYS）と連動するMS-DOS（バ−ジョン 3.1以上）のための実行プログラム
      です。このプログラムは、一般にMS-DOSと呼ばれるマイクロソフト社が作
      成したオペレ−ティング・システムで動作するように特別に設計されたも
      のです。MS-DOS互換のオペレ−ティング・システムをもつコンピュ−タ−
      では予期できない結果を招く恐れがあります。そのときは、そのメ−カ−
      が供給するMSCDEXに代替するプログラムを使用して下さい。

      導入プログラムはAUTOEXEC.BATファイルを修正し、コンピュ−タ−が自動
      的にCD-ROMドライブにアクセスできるようにします。必要であれば、オプ
      ション・スイッチの変更もできます。ここでは、各オプション・スイッチ
      の機能について説明します。AUTOEXEC.BATファイルの中を修正するために
      は、MS-DOSの"EDLIN"又は"EDIT"のようなテキスト・エディタ−を使用し
      て下さい。

      AUTOEXEC.BATファイル内でのMSCDEX.EXEラインの書式は、

            [ドライブ名:][パス名]MSCDEX.EXE
            /D:デバイス名 [/M:nn] [/E] [/V] [/L:ドライブ名] [/K] [/S]

      注意：AUTOEXEC.BATファイルでは、MSCDEX.EXEコマンド・ラインは上記の
      　　　ようには切り分けられず、必ず１行で書き表さなければなりません。

      [ドライブ名:][パス名]MSCDEX.EXE
          MSCDEX.EXEファイルの存在する場所（ドライブとディレクトリ−）と
          MSCDEX.EXEファイルを指定します。

      /D:デバイス名
          CD-ROMドライブのデバイスの名前を指定します。これは、CONFIG.SYS
          ファイルでデバイス・ドライバ−のオプションで指定した名前と同じ
          でなければいけません。例えば、

              C:\MTM\MSCDEX.EXE /D:MTMIDE01

      [/M:nn]
          MSCDEXがCD-ROMドライブからのデ−タを読むためのバッファ−数を指
          定します。例えば、使用したいバッファ−を４と指定するには、

              C:\MTM\MSCDEX.EXE /D:MTMIDE01 /M:4

          導入プログラムは、この値を10とします。このオプションを省略した
          場合、/M:4 を指定したことになります。

      注意：この値をより大きく設定するとCD-ROMドライブの機能をより向上さ
      　　　せることができます。しかし、１バッファ−は約２キロ・バイトの
      　　　メモリ−を使用するため、バッファ−数を多く指定するとコンピュ
      　　　−タ−の機能を低下させる場合があります。また、メモリ−を多く
      　　　必要とする他のプログラムが存在すれば、その妨げになるかもしれ
      　　　ません。EMSメモリ−を使用したり（この後に説明する/Eオプショ
      　　　ンを参照）、MSCDEX.EXEをUMBメモリ−に組み込んだり（MS-DOS ユ
            −ザ−ズ・マニュアルやメモリ−・マネ−ジャ−・ユ−ザ−ズ・マ
            ニュアル等を参照）することにより、CD-ROMドライブの性能を高め
            るとともに、より多くのバッファ−を指定することができます。そ
            うすることによってメモリ−要求の大きなプログラムを同時に操作
            させることができるでしょう。

      [/E]
          EMSメモリ−のあるシステムで、MSCDEXのバッファをEMSメモリ−に割
          り当てるようにします。このオプションを使用することによって、コ
          ンベンショナル・メモリ−への常駐量を減らすことができます。例え
          ば、

              C:\MTM\MSCDEX.EXE /D:MTMIDE01 /E

      注意：このオプションを使用する前にEMSメモリ−・ドライバ−を組み込
      　　　まなければなりません。EMSメモリ−・ドライバ−が組み込まれて
      　　　いない場合は、次のエラ−・メッセ−ジが表示されます。

              Expanded Memory not present or not usable

      [/V]
          MSCDEX.EXEが確保するバッファ−・サイズや、常駐サイズなどの情報
          を表示します。例えば、

              C:\MTM\MSCDEX.EXE /D:MTMIDE01 /V

          と指定することにより、次のようなメモリ−情報を表示します。

              556864     bytes free memory
              0          bytes expanded memory
              12752      bytes CODE
              1712       bytes static DATA
              12618      bytes dynamic DATA
              27344      bytes used

      [/L:ドライブ名]
          CD-ROMドライブに割り当てられるドライブ名を指定します。現存のド
          ライブで既に使用されているドライブ名、またコンピュ−タ−が CD-
          ROMドライブにアクセスするのに不可能なドライブ名を指定しないで
          下さい。例えば、

              C:\MTM\MSCDEX.EXE /D:MTMIDE01 /L:F

          通常、CD-ROMドライブはフロッピ−・ドライブ、ハ−ド・ドライブ、
          RAMドライブなどの後の次に使用できるドライブ名がコンピュ−タ−
          側で自動的に割り振られます。自動に割り振られたドライブ名を使用
          せず任意にドライブ名を指定する場合にはこのオプションが必要です。

      [/K]
          MSCDEXが漢字のファイル名を扱えるようにします。CD-ROM内部のディ
          レクトリ−に漢字が利用されている場合は、このオプションを付加し
          ます。

      [/S]
          MS-NET系のネットワ−ク上のサ−バ−に接続する時、このオプショ
          ンを付加することによって、CD-ROMを共用できるようにします。

      ------------------------------------------------------------------

      Microsoft は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
      MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
      IBM は International Business Machines Corporation の登録商標です。

                          -----  END OF FILE  -----