;	HERC.EQU	1/10/85	bjs

;	HERCULES	Port	address
HERC_SEG		EQU	0B000h		; HERCULES bit map segment
HERC_CRTC_REG		EQU	03b4h 		; crtc registers
HERC_MODE_REG		EQU	03b8h 		; mode control reg.
HERC_SOFT_SW		EQU	03bFh 		; 0=no grafics,1=half,3=full

;	Hercules control codes
SCRN_ON			EQU	8
GRPH			EQU	2
TEXT			EQU	20h
