Как работает интеграция BasicMail в FIPS

При запуске мылера (кнопка "Запустить прозвонку" в окне мылера) настройки FIPS конвертируются в настройки BasicMail:
- адреса боссов и пароли
- если телефон босса содержит точку '.', то мылер конфигурируется для работы по IP (binkp), а телефон считается IP-адресом.
- все боссы ставятся в автодозвонку с интерваом в 1 час (время работы боссов считается CM).
- inbound
- outbound
- логи будут ложиться в основную папку FIPS.
- признак возможности приема входящих ("Входящие -> Настройка сессий -> Время и модемы -> Запретить входящие звонки")
- частично настройки модема: порт и его параметры, команда набора, команда ответа, 1-я строка инициализации.
_Пока_ это все, поэтому остальные настройки (если необходимо) нужно _предварительно_ сделать из "родного" клиента BasicMail (FIPS подменяет настройки первой линии BasicMail).
При конвертации безвозвратно затираются некоторые имеющиеся настройки BasicMail (например путь к логам), поэтому при необходимости их нужно сохранить.
К моменту запуска FIPS процесс мылера (BMServer.exe) не должен быть запущен (иначе сконвертированные настройки не подхватятся то перезапуска мылера).

Если все заработает как ожидается, то:
При запущенном мылере в окошке FIPS отображается состояние мылера, лог и процесс передачи файлов. Контролировать остальные параметры работы мылера пока можно с помощью "родного" клиента BasicMail (он может работать одновременно с FIPS).