;--------------------------------------------------------------
;              Таблицы перекодировки для GoldEd
;                           v.2.1
;--------------------------------------------------------------
;(x) Eugene Palenock (2:5020/2065.468@FidoNet)
;
;Комплект таблиц создан для тех у кого основная кодировка
;именно CP866, и обеспечивает поддержку кодировок CP1251,
;CP1125, KOI-8R, KOI-8U и ISO, а также позволяет
;восстанавливать мессаги криво прошедшие через гейт
; 
;Отредактируюте xlatpath и вставьте это в свой golded.cfg 
;(удалив предварительно там все аналогичные строки - XLATPATH,
;XLATESCSET, XLATCHARSET, XLATIMPORT, XLATEXPORT,
;XLATLOCALSET, KludgeChrs) - и после этого GoldEd будет 
;автоматически распознавать кодировки, в крайнем случае вы 
;сможете сделать это сами нажав Ctrl-J (команда клавиатуры 
;READchangexlatimport в GoldKeys.cfg). 

;GED+ автоматически распаковывает текст в формате 
;Quoted-Printable, для применения к нему таблиц надо 
;сначала выбрать конкретную таблицу, а затем в выборе 
;таблиц выбрать "Авто"
;
;В дальнейшем комплект таблиц будет увеличен ещё.
;Не переставляйте местами строки XLATCHARSET и при 
;добавлении других - делайте это осторожно - GED+ 
;при ряде обстоятельств имя таблицы игнорирует.
;
;

;Путь к таблицам .chr и .esc перекодировок
;XLATPATH <путь>

XLATPATH D:\MODEM\FTN\GOLDED\XLAT

;Определение файлов с ESC-таблицами
;XLATESCSET <таблица>

;Определение таблиц перекодировки
;XLATCHARSET <откуда> <куда> <имя таблицы.chs>

;Основные таблицы импорта
XLATCHARSET CP866       CP866       866_866.chs
XLATCHARSET CP1251      CP866       1251_866.chs
XLATCHARSET CP1125      CP866       1125_866.chs
XLATCHARSET KOI8R       CP866       K8R_866.chs
XLATCHARSET KOI8U       CP866       K8U_866.chs
XLATCHARSET ISO         CP866       ISO_866.chs

;Таблицы для восстановления после гейта с заменой H
XLATCHARSET WIN+K8R+H   CP866       WK2_866.chs
XLATCHARSET DOS+K8R+H   CP866       DK2_866.chs
XLATCHARSET ISO+K8R+H   CP866       IK2_866.chs

;Таблицы для восстановления после гейта без замены H
XLATCHARSET WIN+K8R     CP866       WK1_866.chs
XLATCHARSET DOS+K8R     CP866       DK1_866.chs
XLATCHARSET ISO+K8R     CP866       IK1_866.chs

;Таблицы импорта для мессаг с нестандартным ^CHRS
XLATCHARSET +7_FIDO     CP866       866_866.chs
XLATCHARSET UKR         CP866       K8U_866.chs
XLATCHARSET IBMPC       CP866       866_866.chs

;Основные таблицы экспорта
XLATCHARSET CP866       CP1125      866_1125.chs
XLATCHARSET CP866       CP1251      866_1251.chs
XLATCHARSET CP866       ISO         866_ISO.chs
XLATCHARSET CP866       KOI8R       866_K8R.chs
XLATCHARSET CP866       KOI8U       866_K8U.chs

;Определение входящей кодировки по умолчанию (если мессага не 
;имеет клуджа ^CHRS)
;XLATIMPORT <кодировка>

XLATIMPORT CP866

;Определение выходной кодировки, написанные вами мессаги при 
;отправке будут конвертиться в неё. Если вы хотите писать 
;мессаги в разных кодировках то вовсе не обязательно каждый
;раз менять xlatexport - для этого достаточно сделать несколько
;темплейтов (*.tpl) и в них написать @xlatexport <кодировка>
;XLATEXPORT <кодировка>

XLATEXPORT CP866

;Определение кодировки, которую отображает ваш софт.
;Все принятые мессаги перекодируются в неё. Всё что вы пишете - 
;пишется в ней, а после перекодируется в xlatexport.
;XLATLOCALSET <кодировка>

XLATLOCALSET CP866

;Указание использовать клудж ^CHRS вместо ^CHARSET
;KludgeChrs <Yes/No>

KludgeChrs Yes

;
;--------------------------------------------------------------
