<CsoundSynthesizer>
<CsOptions>
</CsOptions>
<CsInstruments>
sr = 44100
0dbfs = 1
ksmps = 8
nchnls = 2

instr 1
aL        inch      1
aR        inch      2
kcfL      randomi   100, 1000, 1; center frequency 
kcfR      randomi   100, 1000, 1; for band pass filter
aFiltL    butterbp  aL, kcfL, kcfL/10
aoutL     balance   aFiltL, aL
aFiltR    butterbp  aR, kcfR, kcfR/10
aoutR     balance   aFiltR, aR
          outch     1, aoutL
          outch     2, aoutR
endin

</CsInstruments>
<CsScore>
i 1 0 10000
</CsScore>
</CsoundSynthesizer>

