#N canvas 540 283 570 366 10;
#X obj 63 60 dac~;
#X msg 176 51 \; \$1 \$2;
#X obj 122 108 r time;
#X obj 184 108 r phas;
#X floatatom 122 135 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X text 248 52 \$1 = channel;
#X obj 122 108 r time;
#X text 249 69 \$2 = value;
#X obj 185 132 vsl 15 128 0 127 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 61 26 csound6~ controlout.csd;
#X text 18 278 see http://write.flossmanuals.net/csound/a-csound-in-pd/
for more information;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 8 0;
#X connect 9 0 0 0;
#X connect 9 1 0 1;
#X connect 9 2 1 0;
