
 Start  Stop   Length Name               Class

 00000H 0B833H 0B834H _TEXT              CODE
 0B840H 0DFA6H 02767H EMU_PROG           CODE
 0DFB0H 0E577H 005C8H E87_PROG           CODE
 0E580H 0E580H 00000H _FARDATA           FAR_DATA
 0E580H 0E580H 00000H _FARBSS            FAR_BSS
 0E580H 0E580H 00000H _OVERLAY_          OVRINFO
 0E580H 0E580H 00000H _1STUB_            STUBSEG
 0E580H 0F8ADH 0132EH _DATA              DATA
 0F8AEH 0F8B1H 00004H _CVTSEG            DATA
 0F8B2H 0F8BDH 0000CH _SCNSEG            DATA
 0F8BEH 0F8BEH 00000H _CONST             CONST
 0F8BEH 0F8D5H 00018H _INIT_             INITDATA
 0F8D6H 0F8D6H 00000H _INITEND_          INITDATA
 0F8D6H 0F8DBH 00006H _EXIT_             EXITDATA
 0F8DCH 0F8DCH 00000H _EXITEND_          EXITDATA
 0F8DCH 118A9H 01FCEH _BSS               BSS
 118AAH 118AAH 00000H _BSSEND            BSSEND
 118B0H 119BFH 00110H _STACK             STACK

Program entry point at 0000:0000

