# B6.1 a) Перевести

B6.1 a) Перевести из 4-ичной нумерации в 16-ричную числа 30, 123. 304=11 002=C16, 1234=01 10 112=1B16 b) Перевести из 16-ричной нумерации в 8-ричную числа A2, 35. A216=1010 00102=2428, 3516=0011 01012=658 Продолжим теперь наше обсуждение позиционных систем счисления и рассмотрим особую разновидность позиционных нумераций с переменным основанием (ранее приводившиеся рассуждения относились к нумерациям с фиксированными основаниями - 2, 8, 10 и прочими). С ними нам приходится встречаться, но, в основном, не при вычислениях. Скажем, меры длины, меры весов, в которых используются не-десятичные коэффициенты при переходе от &quot;младших разрядов&quot; измерения к &quot;старшим&quot; (например, футы-ярды-мили). Пример же с измерением времени, вообще, универсален: секунды-минуты-часы. Скажем, сейчас у меня 17:47:00. Ничто не мешает заменить эту форму записи на более компактную (174700), не забывая при том, что диапазон значений младшего (нулевого) разряда 0..9,

Индекс
Элементарные функции Линейные уравнения Нелинейные уравнения Случайные числа
Скачать Bittorrent бесплатно на soft.mydiv.net