# градусах и отсчитываются

градусах и отсчитываются от оси X против часовой стрелки. Начало координат можно изменить, для этого нужно положить в стек координаты нового начала, вычисленные в текущей координатной системе и выполнить действие translate, которое снимет эти координаты со стека и изменит систему. Можно изменить шкалу единиц отдельно по оси X и по оси Y, для этого служит действие scale. Отметим, что -1 1 scale выполняет зеркальное отображение плоскости. А можно повернуть систему координат: 35 rotate повернет координатные оси против часовой стрелки на 35°, как на рисунке &quot;с домиками&quot;. Рис. 1. Есть понятие текущей точки,- это такая особая системная переменная, которая может быть и не установлена. Ее установка выполняется действием moveto, которое снимает со стека два числа и трактует их как новые координаты текущей точки. Например, 300 150 moveto Слово currentpoint кладет в стек координаты текущей точки. Наряду с moveto, работающей с абсолютными координатами точки,

Индекс
Элементарные функции Линейные уравнения Нелинейные уравнения Случайные числа