# в зависимости от

в зависимости от элементной базы компьютера, могут реализовываться по-разному, но это уже вопрос схемотехники, а не нашего курса. Поскольку сложение двоичных слагаемых, размещаемых в целочисленных регистрах процессора, предполагает обработку всех пар бит двух слагаемых, следует говорить о работе сумматора. Опять же, не обсуждая конкретные схемы, можно промоделировать его работу так: * на вход каждого i-го полусумматора (всего их N - по числу бит целочисленного регистра) подаются соответствующие биты слагаемых - ai и bi; * на выходе формируются биты si и pi; * затем содержимое вектора p сдвигается на 1 бит &quot;влево&quot;, поскольку разряды переполнения должны суммироваться со старшими разрядами суммы; иначе говоря, биты pi становятся &quot;входом i+1&quot; для следующего шага; * &quot;побитно&quot; суммируются векторы s и p; * если новое значение p ненулевое, то повторяем действия, начиная с шага 3. Пример #1. a=1310=11012; b=1510=11112. После

Индекс
Элементарные функции Линейные уравнения Нелинейные уравнения Случайные числа