# нумерации, каждые

нумерации, каждые 4 разряда заменяются на 1 разряд с тем же весом в 16-ричной нумерации. 16«2 . Начиная от правого края целого числа (от младшего разряда), записанного в 16-ричной нумерации, каждый разряд заменяется на 4 разряда с тем же весом в 2-ичной нумерации. Разумеется, лидирующие нули в крайней слева &quot;четверке&quot; можно опустить. Поскольку мощность 16-ричного алфавита равна |A16|=16, и привычных нам 10 цифр &quot;не хватает&quot;, принято использовать в нем, помимо '0'..'9', еще 6 начальных букв латинского алфавита, то есть A16={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}. Теперь можно привести и примеры перевода чисел между 2-ичной и 16-ричной нумерациями (слева - двоичные числа, справа - шестнадцатеричные). * 11 0111 1100 « 37C * 100 1111 1001 « 4F9 При переводе здесь использована следующая таблица: 10-ичная нумерация 2-ная нумерация 16-ная нумерация 0 0 0 1 1 1 2 10 2 3 11 3 4 100 4 5 101 5 6 110 6 7 111 7 8 1000

Индекс
Элементарные функции Линейные уравнения Нелинейные уравнения Случайные числа