# (N не превосходит

(N не превосходит 50, а количество каналов N+5), номера которых от 1 до N. Эта сеть предназначена для распространения сообщения от центрального компьютера всем остальным. Компьютер, получивший сообщение, владеет им и может распространять его дальше по сети. Запрещается передавать сообщения одному и тому же компьютеру дважды. Время передачи сообщения по каналу связи занимает одну секунду, при этом передающий и принимающий компьютеры заняты на все время передачи данного сообщения. На рисунке приведен возможный вариант такой сети. В начальный момент времени центральный компьютер может передать сообщение одному из непосредственно связанных с ним компьютеров, т.е. соседу. После окончания передачи, этим сообщением будут владеть оба компьютера. Каждый из них может передать сообщение одному из своих соседей и так далее, пока все компьютеры не будут владеть сообщением. Для сети, показанной на рисунке, возможный порядок распространения сообщения от центрального компьютера с номером 6 имеет вид: Секунда

Индекс
Элементарные функции Линейные уравнения Нелинейные уравнения Случайные числа