README File zu den Flash Beispielen
===================================

Die Beispiele sind in den Unterverzeichnissen enthalten. Übersetzt werden
die Beispiele mit 'make'. Das voreingestellte Target ist ein Mega340 - 
durch ändern der target-Definition kann dies geändert werden.

Die Files 'flash.h' und 'flash.c' enthalten die Programmierfunktionen
fuer das Flash-Memory.

Das Beispiel 'list.c' ist in der 'samples/list' Directory enthalten.

Das File 'scotty08.rom' in der Root ist der Urlader fuer Scotty08. Dieser
Urlader muss mit einem Programmiergeraet in die ersten 2 Blocks des
Flash Memories programmiert werden.
