;; 3Com Windows for Workgroups 3.11 Inf file for Etherlink III
;; OEMSETUP.INF
;; Copyright (c) 3Com Corporation, 1991-1994

[disks]
	1 = \ndis\wfw ,"3Com Etherdisk", 3c5x9cfg.exe
	2 = \ndis\dos ,"3Com Etherdisk", 3c5x9cfg.exe
	3 = \netware\odi ,"3Com Etherdisk", 3c5x9cfg.exe

[netcard]
;   key = description, MSID, type, media, mode, install, protini, style
tcm$elnk3="3Com EtherLink III (3C509)",0,ndis,ethernet,0x07,tcm$elnk3,tcm$elnk3_nif

;
; 3Com EtherLink III
;
[tcm$elnk3]
ndis3=1:elnk3.386
ndis2=2:elnk3.dos
mlid=3:3c5x9.com

[tcm$elnk3_nif]
DRIVERNAME=ELNK3$
io=IOADDRESS,,hex,"0x200,0x3F0,0x10",0x300,0x32
slot=SLOT,"Adapter Slot Number",int,"1,8,1",1,0x32
param=MAXTRANSMITS,"Maximum Transmits",int,"2,50,1",6,0x32

