шифр 419999^
трак 64^
лент 30(2048-6200)^
ацп 40^
росп 0^
врем 240^
лист 0-37^
вход 4000^
е
в 4000
к 00 010 4003
к 15 24 04000
к 00 066 0001 00 000 0100
с 3000 67
в 14000
а1
ввд$$$^
*^
* Пультовая программа #8: вызов комплексного теста.		^
* Вызов и выполнение комплексного теста центральной машины,	^
* вызов тестов остальных устройств и обслуживающей программ.	^
*								^
* Выдача управляющего слова для считывания с нулевого тракта	^
* нулевого барабана 2-го направления в нулевую страницу памяти.	^
* Программная выдержка времени.					^
* Передача управления на ведущую программу комплексного теста.	^
*^
начало	старт	1		^
	сч	трег4		^
	зп	0		^
	увв	2		^
	уиа	'70000'(1)	^
повтор	сда	64-64		^
	цикл	повтор(1)	^
трег4	пб	'76000'		^
	конк	в'01770104'	^
трег5	конд	в'17'		^
	финиш			^
квч$$$^
трн$$$^
0-0^
бтмалф^
кнц$$$^
_$
еконец
