N/ПК                                                                                                     1         1         1 Т
               1         2         3         4         5         6         7         8         9         0         1         2 И
      123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890|П

   1 |ТУРЕ 1 САRD ВЕLОW IS А LЕGАСУ FОRМАТ FRОМ ТНЕ М-20 SЕRIЕS, СОМРАТIВLЕ WIТН АN ЕАRLIЕR МАСНINЕ ВЕSМ-4.                   |2
   2 |ТНЕRЕ СОULD ВЕ ОNLУ 72 СНАRS РЕR САRD, QUIТЕ А FЕW СОLUМNS WЕRЕ NОТ USЕD.                                               |2
   3 |КОДИРОВКА М-20 (БЭСМ-4) РАСПОЗНАВАЛАСЬ КАК ТИП 1 НИЖЕ. НА КАРТУ ПОМЕЩАЛОСЬ НЕ БОЛЕЕ 72 СИМВОЛОВ.                        |2
   4 | 123456789+-АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯDFGIJLNQRSUVWZ/*()[]<>_=В":;                                                |1
   5 |ВУ DЕFАULТ, САRDS АRЕ ЕNТЕRЕD IN ВУТЕ-НОRIZОNТАL FОRМАТ WIТН ОDD РАRIТУ.  UР ТО 120 СНАRS FIТ ОN ОNЕ РUNСНСАRD.         |2
   6 |ТНIS FОRМАТ IS САLLЕD UРР (ТУРЕ 2).                                                                                     |2
   7 |ПО УМОЛЧАНИЮ, КАРТЫ ВВОДЯТСЯ В ПОСТРОЧНОМ ФОРМАТЕ С ДОПОЛНЕНИЕМ ДО НЕЧЕТНОСТИ.  НА ПЕРФОКАРТУ ПОМЕЩАЕТСЯ ДО 120         |2
   8 |СИМВОЛОВ. ФОРМАТ НАЗЫВАЕТСЯ УПП (ТИП 2).                                                                                |2
   9 |RЕGULАR IВМ FОRМАТ ЕХТЕNDЕD FОR СУRILLIС АND GОSТ СНАRS IS ТУРЕ 3.                                                      |3
  10 |ПОКОЛОННАЯ НАБИВКА (IВМ, КПК-12) РАСПОЗНАЕТСЯ КАК ТИП 3.                                                                |3
  11 |САRDS WIТН ЕRRОRS АRЕ МАRКЕD. ОШИБОЧНЫЕ КАРТЫ ОТМЕЧАЮТСЯ.                                                               |2
  12 |0FF]0FF150F6Р96)А91873≠eeG892Д8‘42 4GL31e3G00000                                                                       |2
      ↑       ↑↑↑↑ ↑↑  ↑   ↑     ↑   ↑↑  ↑ ↑↑↑ ↑↑↑


ВСЕГО ПРОВЕРЕНО П/К         12

КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК     19







 КОНЕЦ ЗАДАЧИ
 00234  00 074 0000	*74
