.nr PS 12
.nr VS 14
.PP
.TS
allbox;
l l l l
l2f6 l l2f6 l.
g0	0	l0	EM_SP
g1	temporary 1	l1	EM_LB
g2	temporary 2	l2
g3	temporary 3	l3	reserved
g4	64k..1M	l4	reserved
g5	temporary 4	l5	reserved
g6	line number	l6	reserved
g7	file name	l7	reserved
o0	param 1	i0
o1	param 2	i1
o2	param 3	i2
o3	param 4	i3
o4	RETL_LD	i4	RETL_ST
o5	RETH_LD	i5	RETH_ST
sp	stack pointer	fp	frame pointer
o7	xxx 	i7	return address
.TE
