PINF|PINE|DDRE|PORTE|ADCL|ADCH|ADCSRA|ADMUX|
ACSR|UBRR0L|UCSR0B|UCSR0A|UDR0|SPCR|SPSR|SPDR|
PIND|DDRD|PORTD|PINC|DDRC|PORTC|PINB|DDRB|
PORTB|PINA|DDRA|PORTA|EECR|EEDR|EEARL|EEARH|
SFIOR|WDTCR|OCDR|OCR2|TCNT2|TCCR2|ICR1L|ICR1H|
OCR1BL|OCR1BH|OCR1AL|OCR1AH|TCNT1L|TCNT1H|TCCR1B|TCCR1A|
ASSR|OCR0|TCNT0|TCCR0|MCUCSR|MCUCR|TIFR|TIMSK|
EIFR|EIMSK|EICRB|RAMPZ|XDIV|SPL|SPH|SREG|

_no_40|DDRF|PORTF|PING|DDRG|PORTG|_no_46|_no_47|
SPMCSR|_no_49|EICRA|_no_4B|XMCRB|XMCRA|_no_4E|OSCCAL|
TWBR|TWSR|TWAR|TWDR|TWCR|_no_55|_no_56|_no_57|
OCR1CL|OCR1CH|TCCR1C|_no_5B|ETIFR|ETIMSK|_no_5E|_no_5F|
ICR3L|ICR3H|OCR3CL|OCR3CH|OCR3BL|OCR3BH|OCR3AL|OCR3AH|
TCNT3L|TCNT3H|TCCR3B|TCCR3A|TCCR3C|_no_6D|_no_6E|_no_6F|
UBRR0H|_no_71|_no_72|_no_73|_no_74|UCSR0C|_no_76|_no_77|
UBRR1H|UBRR1L|UCSR1B|UCSR1A|UDR1|UCSR1C|_no_7E|_no_7F|

_no_A0|_no_A1|_no_A2|_no_A3|_no_A4|_no_A5|_no_A6|_no_A7|
_no_A8|_no_A9|_no_AA|_no_AB|_no_AC|_no_AD|_no_AE|_no_AF|
_no_B0|_no_B1|_no_B2|_no_B3|_no_B4|_no_B5|_no_B6|_no_B7|
_no_B8|_no_B9|_no_BA|_no_BB|_no_BC|_no_BD|_no_BE|_no_BF|
_no_C0|_no_C1|_no_C2|_no_C3|_no_C4|_no_C5|_no_C6|_no_C7|
_no_C8|_no_C9|_no_CA|_no_CB|_no_CC|_no_CD|_no_CE|_no_CF|
_no_D0|_no_D1|_no_D2|_no_D3|_no_D4|_no_D5|_no_D6|_no_D7|
_no_D8|_no_D9|_no_DA|_no_DB|_no_DC|_no_DD|_no_DE|_no_DF|
_no_E0|_no_E1|_no_E2|_no_E3|_no_E4|_no_E5|_no_E6|_no_E7|
_no_E8|_no_E9|_no_EA|_no_EB|_no_EC|_no_ED|_no_EE|_no_EF|
_no_F0|_no_F1|_no_F2|_no_F3|_no_F4|_no_F5|_no_F6|_no_F7|
_no_F8|_no_F9|_no_FA|_no_FB|_no_FC|_no_FD|_no_FE|_no_FF|

ATmega128 I/O registers 0..3F and memory locations 60..FF description
