# Маски адресов

Для объединения адресов в группу по маске используется символ ‹`*`›

    1:*/*.*
| все адреса в первой зоне
    2:46*/*.*
| весь 46-й регион второй зоны
    2:469/*
| то же, что 2:469/*.* - все узлы и пойнты сети 2:469
    2:469/*.0
| все 3-d узлы сети 2:469 (без пойнтов)
    2*:50*/10*
| все узлы и пойнты, номер зоны которых начинается с 2 (например, 2, 21, 228), у которых номер сети начинается с 50 (например, 50,5030,501,5020,5079), и номера которых начинаются на 10 (например, 10, 101, 100, 1034). К примеру, этим условиям удовлетворяет адрес 21:501/1034
    *:*/*
| все адреса