Параметры прозвонок

Этот диалог позволяет задавать параметры прозвонок.

Поля Busy, No c. и Fail задают максимальные значения соответствующих счетчиков, по достижении которых прозвонка переводится в режим Отбой на заданное полем Stand-off minutes число минут.

Поле Retry Seconds задает число секунд между повторами прозвонки. В качестве реального значения интервала Stand-off minutes и Retry Seconds используется случайное число в диапазоне от n*0.5 до n*1.5 (то есть+-50%). Например, при установленном в Retry Seconds значении 100, повторные прозвонки будут происходить со случайным интервалом от 50 до 150 секунд.