# Outbound SmartMenu

Outbound SmartMenu является мощнейшим инструментом для работы с элементами буфера отправки системы Binkley.

Outbound SmartMenu не предназначено для работы с файл-боксами и файлами, находящимися в файл-боксах.

SmartMenu может быть вызвано только при активной страничке Outboubd. Для вызова нажмите “пробел” или правую кнопку мыши на элементе буфера.

Идеологически SmartMenu разделено на четыре части. Первая служит для работы с текущим узлом, вторая - с текущим элементом буфера, третья - с группой элементов текущего узла, и четвертая - со всеми элементами буфера.

Графически SmartMenu представлено как динамическое Pop-up Menu (всплывающее меню), конструируемое на основе данных о текущем узле, текущем элементе буфера, группе элементов текущего узла и остальными элементами буфера.

Операции над текущим узлом

- Attach to a node - позволяет определить файлы, подлежащие отправке на текущий узел. Выбранные файлы добавятся в очередь файлов, подлежащих отправке на определенный узел. В окне выбора файлов допускается множественная отметка в пределах одного каталога. Для этого, отмечая файлы, воспользуйтесь клавишами Shift и Ctrl. Аналогично пункту главного меню Tool / Attach Files (F8).
- Poll a node - создает на текущий узел прозвонку типа Manual и ставит ее в очередь. Аналогично пункту главного меню Poll / Create (F5).
- Edit file request for a node - вызывает окно редактирования файлового запроса у текущего узла. Аналогично пункту главного меню Tool / Edit File Request (F7).
- Browse nodelist at a node - вызывает окно просмотра списка узлов и активизирует элемент списка, соответствующий указанному адресу. Аналогично пункту главного меню Tool / Browse Nodelist at (Ctrl+F6).
- Create flag for a node - этот пункт полезен для создания прозвонок типа Outb., то есть инициированных буфером отправки. Так как прозвонки типа Manual (созданные нажатием F5) игнорируют время работы станции, необходим механизм создание прозвонок, учитывающих это время. Create a Flag (Ctrl+F8) как раз и является таким механизмом. По сути, этот пункт создает в буфере отправки пустой ?LO-файл. Аналогично пункту главного меню Tool / Create a Flag.

## Операции над элементами буфера

Open Current File - открыть для просмотра текущий файл. В качестве программы-просмотрщика используется внешнее приложение, зарегистрированное в Windows Registry как соттветствующее данному типу файла (расширению). Если для данного расширения нет зарегистрированной программы, то просмотра производиться не будет.

Над элементами буфера отправки допустимы следующие действия:

Readdress | Переадресовать элементы. Переадресация элементов означает их отсоединение в буфере от прежнего узла и присоединение к новому узлу. Расширение переадресуемых *.?UT-файлов изменяется на PKT.
Finalize | Произвести с элементами действие, аналогичное производимому по окончании успешной отправки. *.?UT и Kill-Sent-файлы будут удалены, размер Truncate-Sent файлов будет установлен в нулевое значеие. В любом случае файлы будут отсоединены, и при сеансе связи с узлом передаваться не будут.
Change to Crash | Изменить тип приоритетности на Crash. При изменении типа приоритетности, как и в случае с Readdress, *.?UT-файлы переименовывается в *.PKT
Change to Direct | Изменить тип приоритетности на Direct
Change to Normal | Изменить тип приоритетности на Normal
Change to Hold | Изменить тип приоритетности на Hold
Unlink | Отсоединить файлы. *.?UT-файлы будут удалены, остальные же будут просто выписаны из соответствующих списков привязки (*.?LO). Kill-Sent и Truncae-Sent файлы останутся на диске неизмененными. Отсоединенные файлы при сеансе с узлом передаваться не будут.
Remove Broken Links | Проверить списки привязки (*.?LO) и вычеркнуть из них ссылки на ненайденные файлы.