## ПРИЛОЖЕНИЕ I

### КОМАНДЫ АССЕМБЛЕРА

Это приложение содержит таблицу кодировки команд микропроцессора Z80. В первой графе указывается мнемоника, во второй - соответствующий ей машинный код, а в последней - время исполнения инструкции, измеряемое в тактах микропроцессора. Для условных и циклических команд (таких как LDIR) даются два значения времени, так как при соблюдении условия или завершении цикла на их выполнение требуется больше тактов. Для некоторых команд приведены два варианта машинных кодов, но время исполнения относится только к более короткому варианту. Следует помнить, что ассемблер при трансляции мнемоник также выбирает более короткий код. Вообще же для многих команд существуют дополнительные варианты кодировки, но они уже относятся к набору так называемых недокументированных команд, некоторые из них приведены в следующем приложении. Обозначения: ADDR - двухбайтовый адрес, N - однобайтовое число, NN - двухбайтовое число, PORT - младший байт адреса порта, XX - шестнадцатеричный байт-аргумент, Д - байт смещения (-128...+127).

Команда | Коды | T
ADC A,(HL) | 8E | 7
ADC A,(IX+Д) | DD8EXX | 19
ADC A,(IY+Д) | FD8EXX | 19
ADC A,A | 8F | 4
ADC A,B | 88 | 4
ADC A,C | 89 | 4
ADC A,D | 8A | 4
ADC A,E | 8B | 4
ADC A,H | 8C | 4
ADC A,L | 8D | 4
ADC A,N | CEXX | 7
ADC HL,BC | ED4A | 15
ADC HL,DE | ED5A | 15
ADC HL,HL | ED6A | 15
ADC HL,SP | ED7A | 15
ADD A,(HL) | 86 | 7
ADD A,(IX+Д) | DD86XX | 19
ADD A,(IY+Д) | FD86XX | 19
ADD A,A | 87 | 4
ADD A,B | 80 | 4
ADD A,C | 81 | 4
ADD A,D | 82 | 4
ADD A,E | 83 | 4
ADD A,H | 84 | 4
ADD A,L | 85 | 4
ADD A,N | C6XX | 7
ADD HL,BC | 09 | 11
ADD HL,DE | 19 | 11
ADD HL,HL | 29 | 11
ADD HL,SP | 39 | 11
ADD IX,BC | DD09 | 15
ADD IX,DE | DD19 | 15
ADD IX,IX | DD29 | 15
ADD IX,SP | DD39 | 15
ADD IY,BC | FD09 | 15
ADD IY,DE | FD19 | 15
ADD IY,IY | FD29 | 15
ADD IY,SP | FD39 | 15
AND (HL) | A6 | 7
AND (IX+Д) | DDA6XX | 19
AND (IY+Д) | FDA6XX | 19
AND A | A7 | 4
AND B | A0 | 4
AND C | A1 | 4
AND D | A2 | 4
AND E | A3 | 4
AND H | A4 | 4
AND L | A5 | 4
AND N | E6XX | 7
BIT 0,(HL) | CB46 | 12
BIT 0,(IX+Д) | DDCBXX46 | 20
BIT 0,(IY+Д) | FDCBXX46 | 20
BIT 0,A | CB47 | 8
BIT 0,B | CB40 | 8
BIT 0,C | CB41 | 8
BIT 0,D | CB42 | 8
BIT 0,E | CB43 | 8
BIT 0,H | CB44 | 8
BIT 0,L | CB45 | 8
BIT 1,(HL) | CB4E | 12
BIT 1,(IX+Д) | DDCBXX4E | 20
BIT 1,(IY+Д) | FDCBXX4E | 20
BIT 1,A | CB4F | 8
BIT 1,B | CB48 | 8
BIT 1,C | CB49 | 8
BIT 1,D | CB4A | 8
BIT 1,E | CB4B | 8
BIT 1,H | CB4C | 8
BIT 1,L | CB4D | 8
BIT 2,(HL) | CB56 | 12
BIT 2,(IX+Д) | DDCBXX56 | 20
BIT 2,(IY+Д) | FDCBXX56 | 20
BIT 2,A | CB57 | 8
BIT 2,B | CB50 | 8
BIT 2,C | CB51 | 8
BIT 2,D | CB52 | 8
BIT 2,E | CB53 | 8
BIT 2,H | CB54 | 8
BIT 2,L | CB55 | 8
BIT 3,(HL) | CB5E | 12
BIT 3,(IX+Д) | DDCBXX5E | 20
BIT 3,(IY+Д) | FDCBXX5E | 8
BIT 3,A | CB5F | 8
BIT 3,B | CB58 | 8
BIT 3,C | CB59 | 8
BIT 3,D | CB5A | 8
BIT 3,E | CB5B | 8
BIT 3,H | CB5C | 8
BIT 3,L | CB5D | 8
BIT 4,(HL) | CB66 | 12
BIT 4,(IX+Д) | DDCBXX66 | 20
BIT 4,(IY+Д) | FDCBXX66 | 20
BIT 4,A | CB67 | 8
BIT 4,B | CB60 | 8
BIT 4,C | CB61 | 8
BIT 4,D | CB62 | 8
BIT 4,E | CB63 | 8
BIT 4,H | CB64 | 8
BIT 4,L | CB65 | 8
BIT 5,(HL) | CB6E | 12
BIT 5,(IX+Д) | DDCBXX6E | 20
BIT 5,(IY+Д) | FDCBXX6E | 20
BIT 5,A | CB6F | 8
BIT 5,B | CB68 | 8
BIT 5,C | CB69 | 8
BIT 5,D | CB6A | 8
BIT 5,E | CB6B | 8
BIT 5,H | CB6C | 8
BIT 5,L | CB6D | 8
BIT 6,(HL) | CB76 | 12
BIT 6,(IX+Д) | DDCBXX76 | 20
BIT 6,(IY+Д) | FDCBXX76 | 20
BIT 6,A | CB77 | 8
BIT 6,B | CB70 | 8
BIT 6,C | CB71 | 8
BIT 6,D | CB72 | 8
BIT 6,E | CB73 | 8
BIT 6,H | CB74 | 8
BIT 6,L | CB75 | 8
BIT 7,(HL) | CB7E | 12
BIT 7,(IX+Д) | DDCBXX7E | 20
BIT 7,(IY+Д) | FDCBXX7E | 20
BIT 7,A | CB7F | 8
BIT 7,B | CB78 | 8
BIT 7,C | CB79 | 8
BIT 7,D | CB7A | 8
BIT 7,E | CB7B | 8
BIT 7,H | CB7C | 8
BIT 7,L | CB7D | 8
CALL ADDR | CDXXXX | 17
CALL C,ADDR | DCXXXX | 10/17
CALL M,ADDR | FCXXXX | 10/17
CALL NC,ADDR | D4XXXX | 10/17
CALL NZ,ADDR | C4XXXX | 10/17
CALL P,ADDR | F4XXXX | 10/17
CALL PE,ADDR | ECXXXX | 10/17
CALL PO,ADDR | E4XXXX | 10/17
CALL Z,ADDR | CCXXXX | 10/17
CCF | 3F | 4
CP (HL) | BE | 7
CP (IX+Д) | DDBEXX | 19
CP (IY+Д) | FDBEXX | 19
CP A | BF | 4
CP B | B8 | 4
CP C | B9 | 4
CP D | BA | 4
CP E | BB | 4
CP H | BC | 4
CP L | BD | 4
CP N | FEXX | 7
CPD | EDA9 | 16
CPDR | EDB9 | 21/16
CPI | EDA1 | 16
CPIR | EDB1 | 21/16
CPL | 2F | 4
DAA | 27 | 4
DEC (HL) | 35 | 11
DEC (IX+Д) | DD35XX | 23
DEC (IY+Д) | FD35XX | 23
DEC A | 3D | 4
DEC B | 05 | 4
DEC BC | 0B | 6
DEC C | 0D | 4
DEC D | 15 | 4
DEC DE | 1B | 6
DEC E | 1D | 4
DEC H | 25 | 4
DEC HL | 2B | 6
DEC IX | DD2B | 10
DEC IY | FD2B | 10
DEC L | 2D | 4
DEC SP | 3B | 6
DI | F3 | 4
DJNZ Д | 10XX | 13/8
EI | FB | 4
EX (SP),HL | E3 | 19
EX (SP),IX | DDE3 | 23
EX (SP),IY | FDE3 | 23
EX AF,AF' | 08 | 4
EX DE,HL | EB | 4
EXX | D9 | 4
HALT | 76 | 4
IM 0 | ED46 | 8
IM 1 | ED56 | 8
IM 2 | ED5E | 8
IN (HL),(C) | ED70 | 12
IN A,(C) | ED78 | 12
IN A,(PORT) | DBXX | 11
IN B,(C) | ED40 | 12
IN C,(C) | ED48 | 12
IN D,(C) | ED50 | 12
IN E,(C) | ED58 | 12
IN H,(C) | ED60 | 12
IN L,(C) | ED68 | 12
INC (HL) | 34 | 11
INC (IX+Д) | DD34XX | 23
INC (IY+Д) | FD34XX | 23
INC A | 3C | 4
INC B | 04 | 4
INC BC | 03 | 6
INC C | 0C | 4
INC D | 14 | 4
INC DE | 13 | 6
INC E | 1C | 4
INC H | 24 | 4
INC HL | 23 | 6
INC IX | DD23 | 10
INC IY | FD23 | 10
INC L | 2C | 4
INC SP | 33 | 6
IND | EDAA | 16
INDR | EDBA | 21/16
INI | EDA2 | 16
INIR | EDB2 | 21/16
JP (HL) | E9 | 4
JP (IX) | DDE9 | 8
JP (IY) | FDE9 | 8
JP ADDR | C3XXXX | 10
JP C,ADDR | DAXXXX | 10
JP M,ADDR | FAXXXX | 10
JP NC,ADDR | D2XXXX | 10
JP NZ,ADDR | C2XXXX | 10
JP P,ADDR | F2XXXX | 10
JP PE,ADDR | EAXXXX | 10
JP PO,ADDR | E2XXXX | 10
JP Z,ADDR | CAXXXX | 10
JR Д | 18XX | 12
JR C,Д | 38XX | 12/7
JR NC,Д | 30XX | 12/7
JR NZ,Д | 20XX | 12/7
JR Z,Д | 28XX | 12/7
LD (ADDR),A | 32XXXX | 13
LD (ADDR),BC | ED43XXXX | 20
LD (ADDR),DE | ED53XXXX | 20
LD (ADDR),HL | 22XXXX ED63XXXX | 16
LD (ADDR),IX | DD22XXXX | 20
LD (ADDR),IY | FD22XXXX | 20
LD (ADDR),SP | ED73XXXX | 20
LD (BC),A | 02 | 7
LD (DE),A | 12 | 7
LD (HL),A | 77 | 7
LD (HL),B | 70 | 7
LD (HL),C | 71 | 7
LD (HL),D | 72 | 7
LD (HL),E | 73 | 7
LD (HL),H | 74 | 7
LD (HL),L | 75 | 7
LD (HL),N | 36XX | 10
LD (IX+Д),A | DD77XX | 19
LD (IX+Д),B | DD70XX | 19
LD (IX+Д),C | DD71XX | 19
LD (IX+Д),D | DD72XX | 19
LD (IX+Д),E | DD73XX | 19
LD (IX+Д),H | DD74XX | 19
LD (IX+Д),L | DD75XX | 19
LD (IX+Д),N | DD36XXXX | 19
LD (IY+Д),A | FD77XX | 19
LD (IY+Д),B | FD70XX | 19
LD (IY+Д),C | FD71XX | 19
LD (IY+Д),D | FD72XX | 19
LD (IY+Д),E | FD73XX | 19
LD (IY+Д),H | FD74XX | 19
LD (IY+Д),L | FD75XX | 19
LD (IY+Д),N | FD36XXXX | 19
LD A,(ADDR) | 3AXXXX | 13
LD A,(BC) | 0A | 7
LD A,(DE) | 1A | 7
LD A,(HL) | 7E | 7
LD A,(IX+Д) | DD7EXX | 19
LD A,(IY+Д) | FD7EXX | 19
LD A,A | 7F | 4
LD A,B | 78 | 4
LD A,C | 79 | 4
LD A,D | 7A | 4
LD A,E | 7B | 4
LD A,H | 7C | 4
LD A,I | ED57 | 9
LD A,L | 7D | 4
LD A,R | ED5F | 9
LD A,N | 3EXX | 7
LD B,(HL) | 46 | 7
LD B,(IX+Д) | DD46XX | 19
LD B,(IY+Д) | FD46XX | 19
LD B,A | 47 | 4
LD B,B | 40 | 4
LD B,C | 41 | 4
LD B,D | 42 | 4
LD B,E | 43 | 4
LD B,H | 44 | 4
LD B,L | 45 | 4
LD B,N | 06XX | 7
LD BC,(ADDR) | ED4BXXXX | 20
LD BC,NN | 01XXXX | 10
LD C,(HL) | 4E | 7
LD C,(IX+Д) | DD4EXX | 19
LD C,(IY+Д) | FD4EXX | 19
LD C,A | 4F | 4
LD C,B | 48 | 4
LD C,C | 49 | 4
LD C,D | 4A | 4
LD C,E | 4B | 4
LD C,H | 4C | 4
LD C,L | 4D | 4
LD C,N | 0EXX | 7
LD D,(HL) | 56 | 7
LD D,(IX+Д) | DD56XX | 19
LD D,(IY+Д) | FD56XX | 19
LD D,A | 57 | 4
LD D,B | 50 | 4
LD D,C | 51 | 4
LD D,D | 52 | 4
LD D,E | 53 | 4
LD D,H | 54 | 4
LD D,L | 55 | 4
LD D,N | 16XX | 7
LD DE,(ADDR) | ED5BXXXX | 20
LD DE,NN | 11XXXX | 10
LD E,(HL) | 5E | 7
LD E,(IX+Д) | DD5EXX | 19
LD E,(IY+Д) | FD5EXX | 19
LD E,A | 5F | 4
LD E,B | 58 | 4
LD E,C | 59 | 4
LD E,D | 5A | 4
LD E,E | 5B | 4
LD E,H | 5C | 4
LD E,L | 5D | 4
LD E,N | 1EXX | 7
LD H,(HL) | 66 | 7
LD H,(IX+Д) | DD66XX | 19
LD H,(IY+Д) | FD66XX | 19
LD H,A | 67 | 4
LD H,B | 60 | 4
LD H,C | 61 | 4
LD H,D | 62 | 4
LD H,E | 63 | 4
LD H,H | 64 | 4
LD H,L | 65 | 4
LD H,N | 26XX | 7
LD HL,(ADDR) | 2AXXXX ED6BXXXX | 16
LD HL,NN | 21XXXX | 10
LD I,A | ED47 | 9
LD IX,(ADDR) | DD2AXXXX | 20
LD IX,NN | DD21XXXX | 14
LD IY,(ADDR) | FD2AXXXX | 20
LD IY,NN | FD21XXXX | 14
LD L,(HL) | 6E | 7
LD L,(IX+Д) | DD6EXX | 19

Команда | Коды | T
LD L,(IY+Д) | FD6EXX | 19
LD L,A | 6F | 4
LD L,B | 68 | 4
LD L,C | 69 | 4
LD L,D | 6A | 4
LD L,E | 6B | 4
LD L,H | 6C | 4
LD L,L | 6D | 4
LD L,N | 2EXX | 7
LD R,A | ED4F | 9
LD SP,(ADDR) | ED7BXXXX | 20
LD SP,IX | DDF9 | 10
LD SP,IY | FDF9 | 10
LD SP,HL | F9 | 6
LD SP,NN | 31XXXX | 10
LDD | EDA8 | 16
LDDR | EDB8 | 21/16
LDI | EDA0 | 16
LDIR | EDB0 | 21/16
NEG | ED44 | 8
NOP | 00 | 4
OR (HL) | B6 | 7
OR (IX+Д) | DDB6XX | 19
OR (IY+Д) | FDB6XX | 19
OR A | B7 | 4
OR B | B0 | 4
OR C | B1 | 4
OR D | B2 | 4
OR E | B3 | 4
OR H | B4 | 4
OR L | B5 | 4
OR N | F6XX | 7
OTDR | EDBB | 21/15
OTIR | EDB3 | 21/15
OUT (C),A | ED79 | 12
OUT (C),B | ED41 | 12
OUT (C),C | ED49 | 12
OUT (C),D | ED51 | 12
OUT (C),E | ED59 | 12
OUT (C),H | ED61 | 12
OUT (C),L | ED69 | 12
OUT (PORT),A | D3XX | 12
OUTD | EDAB | 16
OUTI | EDA3 | 16
POP AF | F1 | 10
POP BC | C1 | 10
POP DE | D1 | 10
POP HL | E1 | 10
POP IX | DDE1 | 14
POP IY | FDE1 | 14
PUSH AF | F5 | 11
PUSH BC | C5 | 11
PUSH DE | D5 | 11
PUSH HL | E5 | 11
PUSH IX | DDE5 | 15
PUSH IY | FDE5 | 15
RES 0,(HL) | CB86 | 15
RES 0,(IX+Д) | DDCBXX86 | 23
RES 0,(IY+Д) | FDCBXX86 | 23
RES 0,A | CB87 | 8
RES 0,B | CB80 | 8
RES 0,C | CB81 | 8
RES 0,D | CB82 | 8
RES 0,E | CB83 | 8
RES 0,H | CB84 | 8
RES 0,L | CB85 | 8
RES 1,(HL) | CB8E | 15
RES 1,(IX+Д) | DDCBXX8E | 23
RES 1,(IY+Д) | FDCBXX8E | 23
RES 1,A | CB8F | 8
RES 1,B | CB88 | 8
RES 1,C | CB89 | 8
RES 1,D | CB8A | 8
RES 1,E | CB8B | 8
RES 1,H | CB8C | 8
RES 1,L | CB8D | 8
RES 2,(HL) | CB96 | 15
RES 2,(IX+Д) | DDCBXX96 | 23
RES 2,(IY+Д) | FDCBXX96 | 23
RES 2,A | CB97 | 8
RES 2,B | CB90 | 8
RES 2,C | CB91 | 8
RES 2,D | CB92 | 8
RES 2,E | CB93 | 8
RES 2,H | CB94 | 8
RES 2,L | CB95 | 8
RES 3,(HL) | CB9E | 15
RES 3,(IX+Д) | DDCBXX9E | 23
RES 3,(IY+Д) | FDCBXX9E | 23
RES 3,A | CB9F | 8
RES 3,B | CB98 | 8
RES 3,C | CB99 | 8
RES 3,D | CB9A | 8
RES 3,E | CB9B | 8
RES 3,H | CB9C | 8
RES 3,L | CB9D | 8
RES 4,(HL) | CBA6 | 15
RES 4,(IX+Д) | DDCBXXA6 | 23
RES 4,(IY+Д) | FDCBXXA6 | 23
RES 4,A | CBA7 | 8
RES 4,B | CBA0 | 8
RES 4,C | CBA1 | 8
RES 4,D | CBA2 | 8
RES 4,E | CBA3 | 8
RES 4,H | CBA4 | 8
RES 4,L | CBA5 | 8
RES 5,(HL) | CBAE | 15
RES 5,(IX+Д) | DDCBXXAE | 23
RES 5,(IY+Д) | FDCBXXAE | 23
RES 5,A | CBAF | 8
RES 5,B | CBA8 | 8
RES 5,C | CBA9 | 8
RES 5,D | CBAA | 8
RES 5,E | CBAB | 8
RES 5,H | CBAC | 8
RES 5,L | CBAD | 8
RES 6,(HL) | CBB6 | 15
RES 6,(IX+Д) | DDCBXXB6 | 23
RES 6,(IY+Д) | FDCBXXB6 | 23
RES 6,A | CBB7 | 8
RES 6,B | CBB0 | 8
RES 6,C | CBB1 | 8
RES 6,D | CBB2 | 8
RES 6,E | CBB3 | 8
RES 6,H | CBB4 | 8
RES 6,L | CBB5 | 8
RES 7,(HL) | CBBE | 15
RES 7,(IX+Д) | DDCBXXBE | 23
RES 7,(IY+Д) | FDCBXXBE | 23
RES 7,A | CBBF | 8
RES 7,B | CBB8 | 8
RES 7,C | CBB9 | 8
RES 7,D | CBBA | 8
RES 7,E | CBBB | 8
RES 7,H | CBBC | 8
RES 7,L | CBBD | 8
RET | C9 | 10
RET C | D8 | 11/5
RET M | F8 | 11/5
RET NC | D0 | 11/5
RET NZ | C0 | 11/5
RET P | F0 | 11/5
RET PE | E8 | 11/5
RET PO | E0 | 11/5
RET Z | C8 | 11/5
RETI | ED4D | 14
RETN | ED45 | 14
RL (HL) | CB16 | 15
RL (IX+Д) | DDCBXX16 | 23
RL (IY+Д) | FDCBXX16 | 23
RL A | CB17 | 8
RL B | CB10 | 8
RL C | CB11 | 8
RL D | CB12 | 8
RL E | CB13 | 8
RL H | CB14 | 8
RL L | CB15 | 8
RLA | 17 | 4
RLC (HL) | CB06 | 15
RLC (IX+Д) | DDCBXX06 | 23
RLC (IY+Д) | FDCBXX06 | 23
RLC A | CB07 | 8
RLC B | CB00 | 8
RLC C | CB01 | 8
RLC D | CB02 | 8
RLC E | CB03 | 8
RLC H | CB04 | 8
RLC L | CB05 | 8
RLCA | 07 | 4
RLD | ED6F | 18
RR (HL) | CB1E | 15
RR (IX+Д) | DDCBXX1E | 23
RR (IY+Д) | FDCBXX1E | 23
RR A | CB1F | 8
RR B | CB18 | 8
RR C | CB19 | 8
RR D | CB1A | 8
RR E | CB1B | 8
RR H | CB1C | 8
RR L | CB1D | 8
RRA | 1F | 4
RRC (HL) | CB0E | 15
RRC (IX+Д) | DDCBXX0E | 23
RRC (IY+Д) | FDCBXX0E | 23
RRC A | CB0F | 8
RRC B | CB08 | 8
RRC C | CB09 | 8
RRC D | CB0A | 8
RRC E | CB0B | 8
RRC H | CB0C | 8
RRC L | CB0D | 8
RRCA | 0F | 4
RRD | ED67 | 18
RST 00 | C7 | 11
RST 08 | CF | 11
RST 10 | D7 | 11
RST 18 | DF | 11
RST 20 | E7 | 11
RST 28 | EF | 11
RST 30 | F7 | 11
RST 38 | FF | 11
SBC A,(HL) | 9E | 7
SBC A,(IX+Д) | DD9EXX | 19
SBC A,(IY+Д) | FD9EXX | 19
SBC A,A | 9F | 4
SBC A,B | 98 | 4
SBC A,C | 99 | 4
SBC A,D | 9A | 4
SBC A,E | 9B | 4
SBC A,H | 9C | 4
SBC A,L | 9D | 4
SBC A,N | DEXX | 7
SBC HL,BC | ED42 | 15
SBC HL,DE | ED52 | 15
SBC HL,HL | ED62 | 15
SBC HL,SP | ED72 | 15
SCF | 37 | 4
SET 0,(HL) | CBC6 | 15
SET 0,(IX+Д) | DDCBXXC6 | 23
SET 0,(IY+Д) | FDCBXXC6 | 23
SET 0,A | CBC7 | 8
SET 0,B | CBC0 | 8
SET 0,C | CBC1 | 8
SET 0,D | CBC2 | 8
SET 0,E | CBC3 | 8
SET 0,H | CBC4 | 8
SET 0,L | CBC5 | 8
SET 1,(HL) | CBCE | 15
SET 1,(IX+Д) | DDCBXXCE | 23
SET 1,(IY+Д) | FDCBXXCE | 23
SET 1,A | CBCF | 8
SET 1,B | CBC8 | 8
SET 1,C | CBC9 | 8
SET 1,D | CBCA | 8
SET 1,E | CBCB | 8
SET 1,H | CBCC | 8
SET 1,L | CBCD | 8
SET 2,(HL) | CBD6 | 15
SET 2,(IX+Д) | DDCBXXD6 | 23
SET 2,(IY+Д) | FDCBXXD6 | 23
SET 2,A | CBD7 | 8
SET 2,B | CBD0 | 8
SET 2,C | CBD1 | 8
SET 2,D | CBD2 | 8
SET 2,E | CBD3 | 8
SET 2,H | CBD4 | 8
SET 2,L | CBD5 | 8
SET 3,(HL) | CBDE | 15
SET 3,(IX+Д) | DDCBXXDE | 23
SET 3,(IY+Д) | FDCBXXDE | 23
SET 3,A | CBDF | 8
SET 3,B | CBD8 | 8
SET 3,C | CBD9 | 8
SET 3,D | CBDA | 8
SET 3,E | CBDB | 8
SET 3,H | CBDC | 8
SET 3,L | CBDD | 8
SET 4,(HL) | CBE6 | 15
SET 4,(IX+Д) | DDCBXXE6 | 23
SET 4,(IY+Д) | FDCBXXE6 | 23
SET 4,A | CBE7 | 8
SET 4,B | CBE0 | 8
SET 4,C | CBE1 | 8
SET 4,D | CBE2 | 8
SET 4,E | CBE3 | 8
SET 4,H | CBE4 | 8
SET 4,L | CBE5 | 8
SET 5,(HL) | CBEE | 15
SET 5,(IX+Д) | DDCBXXEE | 23
SET 5,(IY+Д) | FDCBXXEE | 23
SET 5,A | CBEF | 8
SET 5,B | CBE8 | 8
SET 5,C | CBE9 | 8
SET 5,D | CBEA | 8
SET 5,E | CBEB | 8
SET 5,H | CBEC | 8
SET 5,L | CBED | 8
SET 6,(HL) | CBF6 | 15
SET 6,(IX+Д) | DDCBXXF6 | 23
SET 6,(IY+Д) | FDCBXXF6 | 23
SET 6,A | CBF7 | 8
SET 6,B | CBF0 | 8
SET 6,C | CBF1 | 8
SET 6,D | CBF2 | 8
SET 6,E | CBF3 | 8
SET 6,H | CBF4 | 8
SET 6,L | CBF5 | 8
SET 7,(HL) | CBFE | 15
SET 7,(IX+Д) | DDCBXXFE | 23
SET 7,(IY+Д) | FDCBXXFE | 23
SET 7,A | CBFF | 8
SET 7,B | CBF8 | 8
SET 7,C | CBF9 | 8
SET 7,D | CBFA | 8
SET 7,E | CBFB | 8
SET 7,H | CBFC | 8
SET 7,L | CBFD | 8
SLA (HL) | CB26 | 15
SLA (IX+Д) | DDCBXX26 | 23
SLA (IY+Д) | FDCBXX26 | 23
SLA A | CB27 | 8
SLA B | CB20 | 8
SLA C | CB21 | 8
SLA D | CB22 | 8
SLA E | CB23 | 8
SLA H | CB24 | 8
SLA L | CB25 | 8
SRA (HL) | CB2E | 15
SRA (IX+Д) | DDCBXX2E | 23
SRA (IY+Д) | FDCBXX2E | 23
SRA A | CB2F | 8
SRA B | CB28 | 8
SRA C | CB29 | 8
SRA D | CB2A | 8
SRA E | CB2B | 8
SRA H | CB2C | 8
SRA L | CB2D | 8
SRL (HL) | CB3E | 15
SRL (IX+Д) | DDCBXX3E | 23
SRL (IY+Д) | FDCBXX3E | 23
SRL A | CB3F | 8
SRL B | CB38 | 8
SRL C | CB39 | 8
SRL D | CB3A | 8
SRL E | CB3B | 8
SRL H | CB3C | 8
SRL L | CB3D | 8
SUB (HL) | 96 | 7
SUB (IX+Д) | DD96XX | 19
SUB (IY+Д) | FD96XX | 19
SUB A | 97 | 4
SUB B | 90 | 4
SUB C | 91 | 4
SUB D | 92 | 4
SUB E | 93 | 4
SUB H | 94 | 4
SUB L | 95 | 4
SUB N | D6XX | 7
XOR (HL) | AE | 7
XOR (IX+Д) | DDAEXX | 19
XOR (IY+Д) | FDAEXX | 19
XOR A | AF | 4
XOR B | A8 | 4
XOR C | A9 | 4
XOR D | AA | 4
XOR E | AB | 4
XOR H | AC | 4
XOR L | AD | 4
XOR N | EEXX | 7

Глава 11 Приложение II

Оглавление