| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### VIDI(1)

ИМЯ
vidi - Устанавливает шрифт и видеорежим для видеоустройства.

СИНТАКСИС

    	vidi [-d] [-f fontfile] command

ОПИСАНИЕ
Команда vidi устанавливает видеореежим или загружает/выделяет шрифт из устройства, которое является текущим стандартным устройством ввода; без аргументов она перечисляет все действительные команды по установке видеорежима и шрифтов.

Некоторые видеоадаптеры поддерживают загружаемые шрифты символов. Команды программы vidi по установке шрифтов ("font8*8", "font8*14" и "font8*16) используются для загрузки и выделения шрифтов из таблиц, хранящихся в ядре системы. Если ни одна из опций, -d, -r, не указана, программа vidi попытается загрузить определенный шрифт из файла /usr/lib/vidi/fontname. Опция -d заставляет vidi читать определенный шрифт из ядра и записывать шрифт в стандартное устройство вывода.

Опция -f используется для загрузки шрифтов, отличных от хранящихся в каталоге /usr/lib/vidi, или для определения выходного файла, отличного от стандартного устройства вывода.

При загрузке шрифта, указание -f filename будет загружать шрифт из файла filename вместо файла /usr/lib/vidi/fontname. При выделении шрифта (опция -d) -f filename заставляет vidi записывать выделенный шрифт в файл filename вместо записи шрифта в стандартное устройство вывода.

Другие команды программы vidi устанавливают видеорежим для видеоадаптера, подключенного к стандартному вводу vidi. Это следующие команды:

mono | Настраивает текущий экран на монохромный адаптер.
cga | Настраивает текущий экран на цветной графический адаптер (Color Graphic Adapter - CGA).
ega | Настраивает текущий экран на расширенный графический адаптер (Enhanced Graphic Adapter - EGA).
vga | Настраивает текущий экран на видеоадаптер VGA (Video Graphic Array - Видеографический массив).

Текстовый режим

Команда | Столбцы | Строки | Шрифт | Адаптер
--- | --- | --- | --- | ---
c40*25 | 40 | 25 | 8*8 | CGA (EGA, VGA)
e40*25 | 40 | 25 | 8*14 | EGA (VGA)
v40*25 | 40 | 25 | 8*16 | VGA
m80*25 | 80 | 25 | 8*14 | MONO(EGA_MONO, VGA_MONO)
c80*25 | 80 | 25 | 8*8 | CGA (EGA, VGA)
em80*25 | 80 | 25 | 8*14 | EGA_MONO (VGA_MONO)
e80*25 | 80 | 25 | 8*14 | EGA (VGA)
vm80*25 | 80 | 25 | 8*16 | VGA_MONO
v80*25 | 80 | 25 | 8*14 | EGA (VGA)

Графический режим

Команда | Разрешение экрана (пиксели) | Цвета
--- | --- | ---
mode5 | 320*200 | 4
mode6 | 640*200 | 2
modeD | 320*200 | 16
modeE | 640*200 | 16
modeF | 640*350 | 2 (mono)
mode10 | 640*350 | 16
mode11 | 640*480 | 2
mode12 | 640*480 | 16
mode13 | 320*200 | 256

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT