| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### SIO(7)

НАЗВАНИЕ
sio - последовательный драйвер

ОПИСАНИЕ
Драйвер sio предназначен для мультипротокольного коммуникационного контроллера, используемого в платах процессора. Драйвером поддерживаются асинхронные терминалы со следующими характеристиками: скорость передачи от 50 до 9600 бод, размер символа: 5 - 8 бит, контроль на четность/нечетность или без контроля четности, один или два стоп-бита.

ФАЙЛЫ

    /dev/console
    /dev/tty1
    /dev/tty2
    /dev/tty3

СМ. ТАКЖЕ
termio(7).
stty(1) в Справочнике пользователя.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT