| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### NETUTIL(8)

НАЗВАНИЕ
netutil - осуществляет административные сетевые операции в системе

СИНТАКСИС

     netutil [option] [-x] [-e]

ОПИСАНИЕ
Команда netutil позволяет пользователю создавать и поддерживать сеть на машинах с системой UNIX. Сеть Micnet представляет собой соединение двух и более систем UNIX через последовательные порты. Она используется для передачи почтовых сообщений между системами с помощью команды mail(1), передачи файлов между системами с помощью команды и выполнения команд на удаленной машине с помощью команды remote(1).

Команда netutil используется для создания и распространения файлов данных, необходимых для обеспечения работы сети. Она используется также для запуска и остановки работы сети. Аргумент option может быть любым из install, save, restore, start, stop или номеров от 1 до 5 соответственно. Опция -x задает регистрацию пересылок, опция -e - регистрацию ошибок. Опции -x и -e работают только в соединении с опциями start и stop или их десятичными эквивалентами (4 и 5).

Опция install позволяет создавать в интерактивном режиме файлы, необходимые для функционирования сети. Опция save задает сохранение этих файлов на гибких или жестких дисках, позволяя перенести их на другие системы сети. Если вы сохраняете micnet-файлы на жестком диске, то их можно передать на другие машины с помощью uucp(1). Данная опция задает имя устройства для резервного копирования и спрашивает, это ли устройство будет использоваться. Пользователь может задать другое устройство, включая файл на жестком диске. Имя этого устройства, используемое по умолчанию, содержится в файле /etc/default/micnet. Оно может быть изменено в зависимости от системной конфигурации. Опция restore восстанавливает файлы данных с дискеты обратно на жесткий диск. Опция start запускает сеть в работу. Опция stop останавливает работу сети. Опция option может задаваться цифрой в диапазоне от 1 до 5. Если команда netutil пускается без опций, то она высвечивает меню, из которого можно выбрать одну из них. Как только опция будет выбрана, она запрашивает при необходимости дополнительную информацию.

Перед запуском сеть должна быть инсталлирована. Инсталляция заключается в формировании соответствующих конфигурационных файлов с помощью опции install. Эта опция запрашивает имя каждой машины в сети, последовательные порты, используемые для соединения машин, скорость передачи информации на каждой линии и имена пользователей для каждой машины. После создания этих файлов они должны быть перенесены на все компьютеры сети с помощью опций save и restore. После запуска по сети могут передаваться почтовые сообщения и команды дистанционного выполнения. Регистрация пересылок между компьютерами сети может осуществляться с помощью сетевых файлов регистрации. Процесс иснасталляции сети описывается Руководстве администратора системы.

ФАЙЛЫ

     /etc/netutil
     /etc/default/micnet

СМ. ТАКЖЕ
aliases(5), aliashash(8), mail(1), micnet(3), remote(1), rcp(1), systemid(3), top(3).

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT