| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### TTY(1)

НАЗВАНИЕ
tty - получение имени терминала

СИНТАКСИС

    	tty  [-l] [-s]

ОПИСАНИЕ
Команда tty выдает полное имя терминала пользователя.

-l | Выдается номер синхронного канала, к которому подсоединен терминал, если этот канал активен.
-s | Подавляется вывод полного имени терминала. Возможность проверки значения кода завершения сохраняется.

КОДЫ ЗАВЕРШЕНИЯ

    	0    Стандартный ввод осуществляется с терминала.
    	1    Во всех остальных корректных случаях.
    	2    Указаны недопустимые опции.

ДИАГНОСТИКА
`not on an active synchronous line`
Возникает при задании опции -l, если стандартный ввод осуществляется не с синхронного терминала.

`not a tty`
Возникает в отсутствие опции -s, когда стандартный ввод осуществляется не с терминала.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT