| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### MOUNT(2)

НАЗВАНИЕ
mount - монтирование файловой системы

СИНТАКСИС

            #include <sys/mount.h>

            int mount (spec, dir, mflag, fstyp)
            char *spec, *dir;
            int mflag, fstyp;

ОПИСАНИЕ
Системный вызов mount обслуживает запросы на монтирование (подключение) к каталогу с именем dir сменной файловой системы, которая содержится в специальном блочном файле с именем spec. Аргументы spec и dir являются указателями на маршрутные имена; fstyp - номер типа файловой системы. Чтобы определить номер типа файловой системы, можно воспользоваться системным вызовом sysfs(2). Отметим, что если бит MS_FSS аргумента mflag сброшен, тип файловой системы будет считаться совпадающим с типом корневой файловой системы. Аргумент fstyp принимается во внимание только при установленном бите MS_FSS.

После успешного завершения данного вызова ссылки на файл dir будут равносильны ссылкам на корневой каталог смонтированной файловой системы.

Младший бит аргумента mflag используется для управления правом на запись в смонтированную файловую систему. Если он равен 1, запись запрещена; в противном случае запись разрешена, если есть соответствующее право доступа к отдельному файлу.

Mount может быть вызван только суперпользователем. Предполагается, что он используется только утилитой mount(1M).

Системный вызов mount завершается неудачей, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:

[EPERM]
  Действующий идентификатор пользователя не является идентификатором суперпользователя.
[ENOENT]
  Какой-либо из указанных файлов не существует.
[ENOTDIR]
  Компонент маршрута не является каталогом.
[EREMOTE]
  Spec является удаленным устройством и не может быть смонтирован.
[ENOLINK]
  Аргумент path указывает на удаленный компьютер, связи с которым в данный момент нет.
[EMULTIHOP] Компоненты path требуют многократного обращения к удаленным компьютерам.
[ENOTBLK]
  Spec не является специальным блочным устройством.
[ENXIO]
  Физическое устройство, соответствующее spec, не существует.
[ENOTDIR]
  Dir не является каталогом.
[EFAULT]
  Spec или dir указывает за пределы отведенного процессу адресного пространства.
[EBUSY]
  Dir в данный момент смонтирован, является чьим-то текущим каталогом или занят каким либо иным образом.
[EBUSY]
  Физическое устройство, соответствующее spec, в данный момент смонтировано.
[EBUSY]
  Исчерпана таблица смонтированных файловых систем.
[EROFS]
  Spec защищен от записи, а mflag требует права на запись.
[ENOSPC]
  Состояние файловой системы в суперблоке не равно FsOKAY, а mflag требует права на запись.
[EINVAL]
  Суперблок содержит некорректное магическое число, либо fstyp некорректен, либо mflag некорректен.

СМ. ТАКЖЕ
sysfs(2), umount(2), fs(4). mount(1M) в Справочнике администратора.

ДИАГНОСТИКА
При успешном завершении результат равен 0; в случае ошибки возвращается -1, а переменной errno присваивается код ошибки.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT