| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### FDSWAP(8)

НАЗВАНИЕ
fdswap - осуществляет подкачку информации с загрузочного дисковода, устанавливаемого по умолчанию.

СИНТАКСИС

     fdswap [on|off]

ОПИСАНИЕ
fdswap сообщает кодам в CMOS подкачать информацию с загрузочного дисковода, используемого для чтения загрузочной информации во время загрузки. Например, если по умолчанию ваш компьютер считывает загрузочную информацию с дисковода A, команда fdswap on меняет этот дисковод на дисковод B.

fdswap без аргументов сообщает текущее состояние fdswap - on или off. Команда fdswap off переключает установку дисковода назад к конфигурации, устанавливаемой по умолчанию. Измененная установка вступает в действие во время следующей загрузки системы.

ПРИМЕЧАНИЯ
Эта утилита не применима ко всем аппаратным и программным конфигурациям и не может включаться в вашу дистрибуцию.

Поддержка этой команды возможна лишь на небольшом числе машин. Коды ПЗУ должны распознавать и интерпретировать соответствующий признак в CMOS, который определяет необходимость подкачки информации с дисководов гибких дисков.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT