| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### UUCICO(1M)

НАЗВАНИЕ
uucico - программа пересылки файлов в системе uucp

СИНТАКСИС

    	/usr/lib/uucp/uucico  [-r режим] [-x уровень_отладки] [-i интерфейс]
    		[-d общий_каталог] -s система

ОПИСАНИЕ
Программа uucico служит для пересылки файлов в системе uucp. Режим - это число 1 (поставщик запросов) или 0 (исполнитель запросов, значение по умолчанию). Если uucico запускается из программы или через cron(1M), то необходимо указывать опцию -r 1. Команды uux и uucp формируют задания и файлы для пересылки и ставят их в очередь, реальную пересылку осуществляет uucico. Обычно uucico запускается планировщиком uusched(1M), но возможны и другие варианты, например, Uutry запускает uucico с указанием опции -x для выдачи отладочных сообщений. Уровень_отладки задается цифрой от 0 до 9. Чем больше значение уровня_отладки, тем детальнее отладочные сообщения.

Опция -i определяет интерфейс, который будет использовать uucico. Этот интерфейс затрагивает только режим исполнения запросов. Допустимы следующие интерфейсы: UNIX (по умолчанию), TLI (basic Transport Layer Interface, базовый интерфейс транспортного уровня) и TLIS (Transport Layer Interface with Streams modules, интерфейс транспортного уровня с модулями псевдоустройств).

ФАЙЛЫ

    	/usr/lib/uucp/Systems
    	/usr/lib/uucp/Permissions
    	/usr/lib/uucp/Devices
    	/usr/lib/uucp/Deviconfig
    	/usr/lib/uucp/Sysfiles
    	/usr/lib/uucp/Maxuuxqts
    	/usr/lib/uucp/Maxuusheds
    	/usr/spool/uucp/*
    	/usr/spool/locks/LCK*
    	/usr/spool/uucppublic/*

СМ. ТАКЖЕ
cron(1M), uusched(1M), uutry(1M).
uucp(1C), uustat(1C), uux(1C) в Справочнике пользователя.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT