| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### CRASH(8)

НАЗВАНИЕ
crash - аварийное завершение работы системы

ОПИСАНИЕ
Наряду с нормальным завершением работы системы с помощью утилиты finito(1M), существует разновидность аварийного завершения - так называемая паника.

Есть ряд причин, по которым ядро ОС UNIX может поднять панику:

1. Невыполнение контрольных утверждений. Внутренний контроль информации ядра обнаруживает недопустимую ситуацию.
2. Переполнение системных таблиц.
3. Ядро лишилось необходимого ресурса, например, корневой файловой системы.
4. Произошло недопустимое программное прерывание, например, при обработке аппаратного прерывания.

В любом случае, ядро выводит сообщение, указывающее на причину паники.

Если во время обработки паники снова возникает паника, такая ситуация называется двойной паникой.

При обработке паники ядро обновляет файловые системы, выдавая sync(2). Флаг очистки в суперблоке не устанавливается, так как в файловой системе могут остаться некоторые нарушения.

Ядро запрашивает оператора, следует ли вывести дамп на устройство дампа (это раздел диска, определенный в dfile(4) при создании ядра). По завершении дампа ядро выдает число записанных блоков. Позднее дамп может быть проанализирован с помощью утилиты crash(1M).

Если устройство дампа перекрывается с устройством подкачки, надо запустить систему без устройства подкачки и скопировать дамп в обычный файл. Для этого используют утилиту dd(1), указывая число блоков дампа, сообщенное при панике. Затем включают подкачку.

После паники следует перезагрузить систему. Если система не загружается, надо восстановить ее с копии [см. backup(8)].

После загрузки ядра следует немедленно запустить коррекцию файловых систем [см. fsck(1М)].

СМ. ТАКЖЕ
crash(1M), fsck(1M), backup(8), boot(8).

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT