| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### VALUES(5)

НАЗВАНИЕ
values - машинно-зависимые величины

СИНТАКСИС

            #include <values.h>

ОПИСАНИЕ
Данный файл содержит описания символических констант, значения которых определяются с учетом архитектуры конкретного процессора.

Предполагаемое представление целых чисел со знаком двоичный обратный или двоичный дополнительный код со старшим знаковым битом.

BITS (тип)
  Количество бит, отводимых под данные указанного типа (например, int).
HIBITS
  Целое типа short int, в старшем бите которого установлено значение 1, в остальных - 0 (для большинства реализаций это 0x8000).
HIBITL
  Целое типа long int, в старшем бите которого установлено значение 1, в остальных - 0 (для большинства реализаций это 0x80000000).
MAXSHORT
  Максимальное значение типа short int (для большинства реализаций это 0x7FFF=32767).
MAXLONG
  Максимальное значение типа long int (для большинства реализаций это 0x7FFFFFFF=2147483647).
MAXINT
  Максимальное целое число естественной для данной машины разрядности (для данной системы совпадает с MAXLONG).
MAXFLOAT, LN_MAXFLOAT
  Максимальное вещественное число одинарной точности и его натуральный логарифм.
MAXDOUBLE, LN_MAXDOUBLE
  Максимальное вещественное число двойной точности и его натуральный логарифм.
MINFLOAT, LN_MINFLOAT
  Минимальное положительное вещественное число одинарной точности и его натуральный логарифм.
MINDOUBLE, LN_MINDOUBLE
  Минимальное положительное вещественное число двойной точности и его натуральный логарифм.
FSIGNIF
  Количество значащих бит мантиссы вещественного числа одинарной точности.
DSIGNIF
  Количество значащих бит мантиссы вещественного числа двойной точности.

СМ. ТАКЖЕ
intro(3), math(5).

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT