| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### statd

НАЗВАНИЕ
statd - монитор состояния сети

СИНТАКСИС

     /etc/statd [-d debuglevel]

ОПИСАНИЕ
Statd - промежуточная версия монитора состояния сети. Для выполнения функций блокировки и восстановления компонентов NFS statd взаимодействует с lockd(8).

Информация о состоянии сбоя/восстановления сохраняется в каталоге /etc/sm. Файл record содержит имена машин (клиентов) для всех отслеживаемых систем. Файл recover содержит аналогичные имена для тех систем, которые еще не уведомлены об отказе statd, а файл state - номер текущей версии statd.

Опции:

-d debuglevel
  Команда statd имеет расширенные внутренние возможности в области формирования отчетов. Уровень 2 соответствует сигнализированию о существенных событиях. Уровень 4 сообщает о внутреннем состоянии и совокупном трафике.

ФАЙЛЫ

     /etc/sm/record
     /etc/sm/recover
     /etc/sm/state

СМ. ТАКЖЕ
lockd(8), statmon(3)

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT