| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### SCSI(HW)

НАЗВАНИЕ
scsi - небольшой компьютерный интерфейс к периферийным устройствам.

ОПИСАНИЕ
SCSI обеспечивает стандартный интерфейс к периферийным устройствам, таким как жесткие диски, принтеры, стримеры и прочие. SCSI работает через плату главного адаптера, который может поддерживать до 8 контроллеров, каждый из которых поддерживает до 8 устройств. Заметьте, что к контроллеру можно присоединить только 4 жестких диска.

Схема формирования малых чисел для устройств SCSI (например, для жесткого диска) - та же самая, что и подобная схема для других устройств.

Каждый контроллер SCSI имеет свое собственное главное число устройства.

ПРИМЕЧАНИЯ
Эта утилита не применима ко всем конфигурациям аппаратных и программных средств и не может включаться в ваши дистрибуции.

В настоящий момент единственным главным адаптером SCSI, поддерживаемым в системе, является адаптер Adaptec AHA-1540, управляющий одним или двумя жесткими дисками и одним стримером.

СМ. ТАКЖЕ
hd(HW), tape(HW)

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT