| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### CONV(1)

НАЗВАНИЕ
conv - преобразование об ектного файла

СИНТАКСИС

      conv  [-] [-a] [-o] [-p] [-s] -t целевая_машина файл ...

ОПИСАНИЕ
Команда conv преобразует об ектные файлы из текущего формата в формат целевой_машины. Преобразованный файл записывается под именем файл.v.

Команда имеет следующие опции:

- | Чтение файлов со стандартного ввода.
-a | Если входной файл - архивный, создавать выходной файл в мобильном архивном формате версии 5 ОС UNIX.
-o | Если входной файл - архивный, создавать выходной файл в старом архивном формате.
-p | Если входной файл - архивный, создавать выходной файл в архивном формате со случайным доступом.
-s | Выполняет "опережающую перестановку" всех символов об'ектного файла, что целесообразно только для об'ектных файлов 3B20, которые должны быть "сброшены с перестановкой" с машины DEC на 3B20.
-t целевая_машина | Преобразование об'ектного файла в формат для целевой_машины с подходящим упорядочением байт. Допустимые значения целевой_машины: pdp, vax, ibm, i80, x86, b16, n3b, m32, mc68.

Команда conv может использоваться для приведения всех об ектных файлов к общему формату. Ее можно выполнять либо на исходной ("передающей") машине, либо на целевой ("принимающей").

Команда conv задумана как средство облегчения проблем, возникающих в условиях кросскомпиляции с несколькими ведущими машинами. Ее лучше всего использовать в процедурах переноса об'ектных файлов с одной машины на другую.

Команда conv распознает и создает архивные файлы в трех форматах: старом, со случайным доступом и мобильном. По умолчанию выходной архивный файл создается в том же формате, что и входной. Чтобы создать файл в другом формате, предусмотрены опции -a, -o, -p. Если форматы входного и выходного архивных файлов совпадают, то архивная таблица имен преобразуется, в противном случае она удаляется из архива. Для ее восстановления на целевой машине следует применить команду ar(1) с опциями -t и -s.

ПРИМЕР
Для переноса об ектных файлов с компьютера VAX на 3B2 нужно выполнить следующие команды:

       conv  -t m32  *.out
       uucp  *.out.v  my3b2!~/rje/

СМ. ТАКЖЕ
ar(1).
a.out(4), ar(4) в Справочнике программиста.

ДИАГНОСТИКА
Смысл всех диагностических сообщений команды conv самоочевиден. Фатальные ошибки в командной строке вызывают завершение. Фатальные ошибки во входном файле вызывают переход к обработке следующего файла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Команда conv не преобразует архивы из одного формата в другой, если нумерация байт на исходной и целевой машинах одинакова.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT